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第一章 招标公告（投标邀请书）

	项目概况
武汉理工大学法学知识产权虚拟仿真教学实训平台招标项目的潜在投标人应在武汉市东湖新技术开发区关南园一路当代光谷梦工场2号楼1002室或网络邮箱 获取招标文件，并于2026年6月25日9点30分（北京时间）前递交投标文件。


[bookmark: _Toc119594475]一、项目基本情况
1、项目编号：WUTH2026050032（WHHZ-20265181-H265181）
2、项目名称：武汉理工大学法学知识产权虚拟仿真教学实训平台
3、预算金额：270万元（人民币）
4、最高限价（如有）：270万元（人民币）
5、采购需求：本项目共分1个包。投标人报价不得超过预算金额（最高限价），否则按无效投标处理。
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品
	是否为核心产品

	1
	音视频系统
	1
	套
	否
	是

	2
	教育录播系统
	1
	套
	否
	否

	3
	线上互动教学系统
	1
	套
	否
	否

	4
	知识产权实训系统
	1
	套
	否
	否

	5
	知识产权研究与展示系统
	1
	套
	否
	否


6、合同履行期限：交货期：合同签订后40个工作日内完成交货、安装、调试，实现正常运行；质保期：自验收合格之日起3年。
7、本项目（不接受)联合体投标。
[bookmark: _Toc119594476]二、投标人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: OLE_LINK13]（1）具有独立承担民事责任的能力； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
本政府采购项目非专门面向中小企业，本项目落实政府采购中小企业扶持政策，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“ 工业 ”（投标人需提供相应中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件）。
3.本项目的特定资格要求：
（1）投标人参加政府采购活动未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单等。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。
[bookmark: _Toc119594477]三、获取招标文件
1、时间：2026年6月5日至2026年6月15日，每天上午9:00至11:30，下午14:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）
2、地点：武汉市东湖新技术开发区关南园一路当代光谷梦工场2号楼1002室或网络邮箱
3、方式：符合资格的供应商应当在获取时间内，通过以下方式获取招标文件。
方式一：线下
[bookmark: OLE_LINK4]①法定代表人自己领取的，凭法定代表人身份证明书及法定代表人身份证领取。
②法定代表人委托他人领取的，凭法定代表人授权书及受托人身份证领取。
③获取文件信息登记表。
以上材料均需加盖公章。
方式二：线上
①法定代表人自己领取的，凭法定代表人身份证明书及法定代表人身份证领取。
②法定代表人委托他人领取的，凭法定代表人授权书及受托人身份证领取。
③获取文件信息登记表。
将加盖公章的以上资料扫描件发送至253243308@qq.com邮箱
4、售价：招标文件每包售价500元/包，售后不退。
[bookmark: _Toc119594478]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年6月25日9点30分（北京时间）
[bookmark: _GoBack]开标时间：2026年6月25日9点30分（北京时间）
地点：武汉市东湖新技术开发区关南园一路当代光谷梦工场2号楼1003室
[bookmark: _Toc119594479]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc119594480]六、其他补充事宜
1.本项目将在《中国政府采购网》（http://www.ccgp.gov.cn/）、《武汉理工大学采购与招标管理办公室网站》（网址：http://cgyztb.whut.edu.cn/）上发布所有信息，请参加本项目投标人密切关注。
2. 政府采购相关政策执行：落实政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）；支持本国产品等政策。
[bookmark: _Toc119594481]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：武汉理工大学
地    址：洪山区珞狮南路122号
联系方式：皮老师 027-87285928
2.采购代理机构信息
名    称：武汉汇哲招标代理有限公司
地    址：武汉市东湖新技术开发区关南园一路当代光谷梦工场2号楼1002
联系方式：谌俊豪、李慧、刘雨含、凌一方、王野、汪超 027-87002343
3.项目联系方式
项目联系人：谌俊豪、李慧、刘雨含、凌一方、王野、汪超
电      话：027-87002343
[bookmark: _Toc97814995]
第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc494561937]投标人应仔细阅读本《投标人须知前附表》，下表所列内容是对“投标人须知”的具体补充和说明。如有矛盾，应以本表为准。
[bookmark: _Toc97814996]投标人须知前附表
	[bookmark: _Toc494561938]条款号
	名  称
	内           容

	2.1
	采购人
	武汉理工大学

	2.2
	监管部门
	财政部

	2.3
	采购代理机构
	武汉汇哲招标代理有限公司

	2.8
	进口产品
	不接受
接受，接受进口的产品为：   

	2.9
	支持本国产品
	适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
不适用

	3
	项目属性
	货物
服务

	4.3
	代理服务费
	参照原计价格[2002]1980 号文、发改办价格[2003]857 号文及发改价格[2011]534 号文有关规定标准的85%（不足4000元，按4000元收取），由中标人向采购代理机构支付代理服务费。
招标代理服务费由中标人在领取中标通知书的同时向采购代理机构支付，并同时领取发票。
采购代理机构银行账户信息：
户  名：武汉汇哲招标代理有限公司
开户行：兴业银行武汉东湖高新科技支行
账  号：416180100100038185
其他事项：中标人开具代理服务费发票时需提供以下开票信息：1）开票单位全称、2）纳税人识别号（或统一社会信用代码）、3）营业执照地址、4）单位联系电话、5）开户行及账号。

	6.4
	答疑会
	不召开
召开，召开时间：
召开地点：

	8.1
	现场考察
	不集中组织
集中组织，召集时间：
召集地点：

	12.1
	报价单位
	人民币

	13
	备选方案
	不接受
接受

	14.1
	中标后分包
	不允许

	15.1
	联合体投标
	不接受
接受

	17.1
	投标保证金
	保证金要求：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
保证金金额：人民币贰万柒仟元整（¥27,000.00元）
保证金递交要求：在提交投标文件截止时间前未按规定从投标人账户汇至指定账户的视为未提交投标保证金。
收款银行账户信息：
户  名：武汉汇哲招标代理有限公司
开户行：兴业银行武汉东湖高新科技支行
账  号：416180100100038185
中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还；未中标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

	18.1
	投标有效期
	提交投标文件截止之日起90日历日。

	19.1
	投标文件形式
	（1）纸质版：正本 1 份；副本 4 份，副本可为正本的复印件；
（2）电子版：未加密PDF格式（正本的扫描件），电子版内容应与投标文件正本一致；份数： 1 份；形式：U盘。
（3）为方便开启时唱标（如有），投标人应将《报价一览表》原件、《法人身份证明书或法人授权委托书》原件及《交纳保证金的银行凭证》（若有交纳保证金要求的）各两份一并装入一个信封，单独密封提交，并在信封上标明“采购项目编号/包号、项目名称、报价一览表”字样。
所有投标文件接收后概不退还。
投标文件密封封套上应载明的信息：
（项目名称）投标文件
项目编号：
包    号：
在  年 月 日 时 分之前不得启封
投标人名称：

	19.2
	样品
	不需要
需要，样品的包装及递交要求：

	19.3
	现场演示
	不需要
需要，演示要求：

	20.1
	投标文件
递交截止时间
	详见第一章“招标公告（投标邀请书）”

	22.1
	开标时间、
地点
	详见第一章“招标公告（投标邀请书）”

	24.1
	评标办法
	综合评分法
详见第五章“评标方法、程序及标准”要求。

	25.1
	评标委员会
	由采购人代表和评审专家共5人或5人以上单数组成，其中评审专家人数不少于总数的2/3。除非招标文件另有规定，评审专家将从政府采购评审专家库中随机抽取。

	28.3
	多标包中标候选规定
	无。

	30.1
	履约保证金
	不需要 
需要
履约保证金金额：合同总金额的10 %。
履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

	30.5
	付款方式
	详见第三章 技术、服务及商务要求。

	32
	质疑提交
	1、投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
2、投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3、提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人。
4、潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
质疑时应提交书面质疑函一份（法定代表人签名、加盖单位公章），并附相关证据材料。联系电话：027-87002343，邮箱：312018539@qq.com。
对于不符合上述条件的质疑将不予受理。

	其他
	/


注意：投标人应随时关注第一章招标公告（投标邀请书）中指定网站发布的本招标项目的相关信息（答疑、澄清、通知公告等）。
补充说明：
1）除本招标文件另有规定外，招标文件中出现的类似于“近三年”或“ 前三年”、“近五年”或“前五年”均指递交投标文件时间以前3年或前5年，以此类推。如：递交投标文件时间为2018年12月1日，则“近三年”是指2015年12月1日至2018年11月30日。
2）关于提交经审计的财务报告的年份要求：递交投标文件时间如在当年6月30日以前，则近三年指上上个年度往前推算的三年，如递交投标文件时间为2018年6月9日，则“近三年”是指2014年度、2015年度、2016年度。
递交投标文件时间如在当年6月30日以后，则近三年是指上个年度往前推算的3年，如递交投标文件时间为2018年12月1日，则“近三年”是指2015年度、2016年度、2017年度。
3）本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，均包括本数；所称的“不足”，不包括本数。
4）《投标人须知前附表》中，“”代表选中，“□”代表未选中。
[bookmark: _Toc97814997]
投标人须知
1. [bookmark: _Toc97814998]说明
1. 适用范围
招标文件仅适用于第一章“招标公告（投标邀请书）”中所述项目的货物、工程及服务的采购。
1. 定义
1. “采购人”是指：本次招标的采购人，详见《投标人须知前附表》。
1. “监管部门”是指：本次招标的监管部门，详见《投标人须知前附表》。
1. “采购代理机构”是指：本次招标的采购代理机构，详见《投标人须知前附表》。
1. “投标人”是指：响应本招标文件要求，参加投标的法人、其他组织或者自然人。
1. “合格的投标人”是指：资格审查和符合性审查合格的投标人。
1. “中标人”是指：经评标委员会评审推荐，采购人授予合同的投标人。
1. “投标文件”是指：投标人根据招标文件要求，编制的包含价格、技术、服务和合同草案条款等所有内容的文件。
1.  “进口产品” 是指：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
1. “支持本国产品”是指：根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）等要求的规定：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。投标人对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，是其产品享受政府采购对本国产品支持政策的先决条件。
1. 项目属性定义
1. “货物”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
1） 招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。
2） 投标的货物应是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。
1. “工程”是指：与建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮无关的工程。
1. “服务”是指：除前述“货物”和“工程”以外的其他政府采购对象,包括采购人自身需要的服务  和采购人向社会公众提供的公共服务。
1. 费用
1. 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
1. 中标人须在收到中标通知书时向采购代理机构支付代理服务费。服务费支付标准和方法详见《投标人须知前附表》。
1. 原国家计委计价格[2002]1980号规定收费标准：
	中标金额（万元）
	货物
	服务
	工程

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	lOO-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	l000—5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-lOOOO
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	lOOOO-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	100000以上
	0.01%
	0.01%
	0.01%


注：代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标项目中标金额为600万元，计算代理服务收费金额如下：
100万元×1.5%=1.5万元
(500-100)万元×1.1%=4.4万元
(600-500)万元×0.8%=0.8万元
合计收费=1.5+4.4+0.8=6.7万元
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1. 招标文件的构成
第一章 招标公告（投标邀请书）
第二章 投标人须知
第三章 技术、服务及商务要求
第四章 资格审查方法及标准
第五章 评标方法、程序及标准
第六章 合同书格式
第七章 投标文件格式
其 他 在招标过程中由采购代理机构发出的澄清、修改和补充文件等
1. 招标文件疑问的提交
1. 潜在投标人获取招标文件后，应认真检查，如发现页数不全、附件缺失、印刷模糊等，应及时通知采购代理机构补全或更换，否则风险自负。
1. 潜在投标人对招标文件有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，或在6.3规定的时间前以书面形式向采购代理机构提交疑问函。
1. 潜在投标人在项目招标公告期限届满之日起7个工作日内未对招标文件提出疑问的，采购机构将视其认同招标文件，在规定的时间后就招标文件内容提出的询问将不予受理。
1. 对潜在投标人提交的疑问，采购代理机构和采购人将以书面形式（或网上公告）给所有获取招标文件的潜在投标人予以答复（答复中不包括问题的来源）,采购代理机构和采购人认为必要时可召开答疑会，并将会议内容告知所有潜在投标人。
1. 招标文件的澄清、修改
1. 采购人和采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人和采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
1. 为使潜在投标人有充足时间对招标文件的澄清或者修改的内容进行研究和响应，采购人和采购代理机构可适当顺延提交投标文件的截止时间，并以书面形式（或网上公告）通知所有领取招标文件的潜在投标人。
1. 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构确认收悉。
1. 招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，对同一条款的评判标准适用于每个投标人。
1. 现场考察
1. 采购人可以视项目的具体情况，在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察，潜在投标人可对项目现场及周围环境进行考察，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。
1. 采购人向潜在投标人提供有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被潜在投标人利用的客观资料，采购人对潜在投标人依此作出的任何推论、理解和结论均不负责任。
1. 经采购人允许，潜在投标人可进入项目现场进行考察，但潜在投标人不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。潜在投标人应自行承担现场考察的全部费用、责任和风险。
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1. 投标的语言和计量单位
1. 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的相关证明文件、资料或文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的相关内容时以中文翻译本为准。
1. 除非招标文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。
1. 投标文件的构成
10.1 投标人编制的投标文件应包括但不限于本文件第七章投标文件格式要求提供的内容。
1. 投标文件编制
1. 如本项目包含多个标包，投标人拟参与多个标包投标的，应按每标包要求分别编制、装订和封装（“装订和封装”指招标文件规定接收投标文件的情况）投标文件，并注明对应包号。
1. 投标人应认真阅读并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的澄清、修改和补充文件），并对招标文件提出的条件和要求作出明确响应。如因投标人只填写和提供了招标文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由投标人自行承担。
1. 投标人应按照招标文件第七章“投标文件格式”的要求编制投标文件。投标人可根据实际情况对投标文件的格式及内容适当添加、调整，但应包含招标文件要求填写的内容，无相应内容可填的，应填写“无”、“不适用”、“未测试”、“没有相应指标”等文字。如招标文件未规定格式的，相关格式由投标人自定。
1. 投标人须对所提供产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，采购人概不负责，由此给采购人造成损失的，投标人应承担相应后果，并负责赔偿。投标人为执行本项目合同而提供的技术资料等归采购人所有。
1. 投标人应对所提交全部资料的真实性、合法性承担法律责任，如有虚假，将依法承担相应责任。投标人应自觉接受采购人或采购代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。
1. 投标报价
1. 除非招标文件另有要求，投标人所提供的货物（工程或服务）均应以人民币作为货币单位。
1. 招标文件允许以多种货币报价的，在进行价格评审时，以投标文件递交当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价进行报价货币对人民币的转换以计算评审价格。
1. 本采购项目预算金额详见第一章招标公告（投标邀请书）。投标人的报价不得超过该预算金额，否则按无效投标处理。招标文件设置了最高限价的，投标人的报价不得超过最高限价，否则按无效投标处理。报价应包含完成招标文件采购需求全部内容的所有费用，所有根据招标文件或其它原因应由投标人支付的税款和其他应交纳的费用都应包括在报价中，但投标人不得以低于其成本的价格进行报价。
1. 投标人应对项目招标范围内的全部内容及合同条款进行报价，并按招标文件规定的格式报出。报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则在评审时不予核减。报价中不得缺、漏项或只投其中的部分内容，否则按照无效投标处理。
1. 对于招标文件未列明，而投标人认为必需的其他费用也需列入其投标总价。在合同实施时，采购人将不予支付投标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在其投标总价中。
1. 每一种规格的货物（工程或服务）只允许有一个报价，否则按照无效投标处理。
1. 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。故投标人的投标总报价应包含本招标内容全部工作所需的一切费用。投标人应根据本招标文件的规定和要求、市场价格水平及其走势、投标人的管理水平、投标方案和由这些因素决定的投标人之于本项目的成本水平等提出自己的合理报价。对在合同实施过程中可能发生的其它费用（如：增加耗材、材料涨价、人工、后期维护、技术支持、运输成本增加等因素），采购人不予支持。
1. 中标人负责本项目所需的售后服务等全部工作，招标文件另有规定的除外。
1. 备选方案
1. 只允许投标人提供一个投标方案（招标文件中要求提供备选方案的除外），否则按照无效投标处理。
1. 本项目若接受备选方案的，投标人在投标文件中只能提供一个备选方案并注明主选方案，且备选方案的投标价格不得高于主选方案。评标时仅对主选方案评议。如果投标人提供两个以上备选方案或未注明主选方案，其投标将被拒绝。
1. 中标后分包
1.  本项目是否允许中标后分包详见《投标人须知前附表》。
1. 招标文件规定项目非主体、非关键性工作中标后可以分包的，投标人拟在中标后将项目的非主体、非关键性工作分包，应当在投标文件中载明具备相应资质条件的分包承担主体，分包承担主体不得再次分包。
1. 联合体投标
1. 本项目是否允许联合体投标详见《投标人须知前附表》。
1. 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。
1. 以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务。
1. 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
1. 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
1. 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
1. 以联合体形式参与投标的，其政府采购政策价格扣除相关规定详见第五章“评标方法、程序及标准”。
1. 资格证明文件
1. 投标人应按本节及第四章资格审查方法及标准中《资格审查表》的要求，提供足以证明其符合资格要求且中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的组成部分。
1. 证明材料仅限于投标人单位本身，母公司、股东单位和子公司的材料不能作为证明材料，但投标人单位兼并的企业的材料可作为证明材料。
1. 资格证明文件正本应为原件清晰复印件，否则按照无效投标处理，副本可为正本的复印件。
1. 投标保证金
1. 是否交纳投标保证金及递交要求详见本章《投标人须知前附表》。
1. 招标文件要求交纳保证金的，投标人应在投标文件中提供已交纳保证金的凭证。投标人同时参加多个标包投标的，应按标包分别交纳投标保证金。投标人应在投标文件递交截至时间前，按规定将投标保证金汇入招标文件指定专用账户。
1. 投标保证金应按以下方式递交：
1. 应以电汇或网上银行方式汇入保证金账户，不得以个人名义、不得以现金方式交纳。
1. 到账时间以到达指定账户时间为准。
1. 未按招标文件要求递交投标保证金，或交纳保证金的账户名称与投标人名称不一致的按照无效投标处理。
1. 采购代理机构将在自中标通知书发出之日起5个工作日内（如无质疑或投诉）退还未中标人的投标保证金；自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。
1. 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构将在自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
1. 投标保证金将直接退还至投标人交纳时的账户，不以现金方式退还。
1. 投标人有下列情形之一的，其投标保证金不予退还：
1) 在投标文件有效期内撤销投标文件的；
2) 在投标文件中提供虚假材料的；
3) 中标后无正当理由拒绝签订政府采购合同的；
4) 串通投标、恶意串通的；
5) 法律、法规和招标文件中规定的其它不予退还投标保证金的情形。
1. 投标有效期
1. 投标有效期详见本章《投标人须知前附表》中的规定。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期不足的，按照无效投标处理。
1. 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人或采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购人或采购代理机构的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人不会被要求和允许修正其投标内容，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本章“投标保证金”的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。
1. 投标文件形式、样品及现场演示
19.1投标文件形式
1) 投标文件包括正本、副本及单独提供的法定代表人授权委托书（或法定代表人身份证明书）。
2) 投标文件正、副本的数量见《投标人须知前附表》。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”，副本可采用正本的复印件，若副本与正本不符，以正本为准；如单独提供的报价一览表与投标文件正本不符，以单独提交的报价一览表为准。
3) 投标文件用纸应统一为A4规格（图纸、效果图等除外）。需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或授权代表（签名）并加盖公章。由授权代表（签名）的，投标文件中应提交《法定代表人授权书》。投标人为自然人的，由投标人本人签名并附身份证明。
4) 投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或授权代表在旁边签名才有效。
5) 投标文件应当采用不可拆卸的方法装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损及由此产生的后果由投标人承担。
6) 投标文件正本、副本应进行密封包装，封包加盖投标人公章，并注明项目编号、包号、项目名称、投标人名称及“（**时间）前不得启封”的字样。
7) 如果未按要求密封或加写标记存在错误，采购代理机构对其误投或提前启封概不负责。
19.2样品
1) 本项目是否接收样品详见《投标人须知前附表》。
2) 招标文件要求提交样品的，样品应在递交投标文件截止时间之前，由投标人授权代表凭法定代表人授权书（原件）、本人身份证（原件）递交到指定地点。提交样品的相关规定详见《投标人须知前附表》。
3) 采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购代理机构将及时退还未中标人，或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，将按照招标文件的规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。
19.3 现场演示
本项目在评审时是否需要演示及相关要求详见《投标人须知前附表》。
1. 投标文件递交
20.1 投标人递交投标文件的截止时间：见《投标人须知前附表》。
20.2投标人应当在投标截止时间前，按要求将投标文件递交或邮寄送达（如招标公告允许接收邮寄），递交地点见《投标人须知前附表》。采购代理机构收到投标文件后向投标人出具签收凭证。逾期送达的或者未送达指定地点的，采购人和采购代理机构将拒收。
20.3 除《投标人须知前附表》另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
1. 投标文件的修改和撤回
21.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
21.2 投标有效期内投标人不得撤销其投标文件，否则按照本章“投标保证金”的规定其投标保证金不予退还。
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1. 开标
22.1 采购代理机构在第一章“招标公告（投标邀请书）”中约定的日期、时间和地点组织开标。
22.2 投标人法定代表人或其授权代表应携带有效身份证明参加项目开标会，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。截止投标文件递交时间，投标人不足3家的，不进行开标。
22.3 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
22.4 招标代理机构负责对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员对开标记录进行签字确认。
22.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、招标代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。
1. 资格审查
23.1 开标结束后，采购人与采购代理机构依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，审查办法详见第四章“资格审查方法及标准”。
1. 评标方法
24.1 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）规定，评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目所采用评标方法见《投标人须知前附表》。
1. 评标委员会的组成
25.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人或5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；采购预算金额在1000万元及以上、技术复杂或社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人及以上单数。
25.2 评审专家依法从政府采购专家库中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。
1. 评标程序
26.1 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
3) 对投标文件进行综合比较和评价；
4) 确定中标候选人名单或中标人；
5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
26.2 评标程序详见第五章“评标方法、程序及标准”。
1. [bookmark: _Toc494561943][bookmark: _Toc97815002]投标人信用信息及查询
1. 信用信息查询渠道及使用规则
27.1 按照《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，参与政府采购的投标人，信用记录的查询渠道为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及“中国政府采购网”。
27.2 列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，采购代理机构拒绝其参与政府采购活动。
27.3 两个及以上自然人、法人或者其他组织组成联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用信息。
27.4 在资格审查与评标工作未同日进行的特殊情形下，采购代理机构工作人员在评标时对投标人的信用信息进行复核，发现评标当日存在不良信用信息的，由评标委员会按照符合性审查不合格作无效投标处理。
1. [bookmark: _Toc97815003][bookmark: _Toc494561944]中标与合同
1. 确定中标人
28.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
28.2 采购人收到评标报告5个工作日内，按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。
28.3 允许投标人同时参与多标包投标的，确定中标候选人的办法详见《投标人须知前附表》。
28.4 中标候选人并列的：
1) 采用最低评标价法的，评审结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定中标人。
2) 采用综合评分法的，评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定中标人。
28.5 中标人的数量有其他规定的，按招标文件相关规定执行。
28.6 中标人确定后，采购代理机构在政府采购监管部门指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人和采购人发出《中标通知书》。《中标通知书》是政府采购合同的组成部分,对中标人和采购人具有同等法律效力。
28.7 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。中标人应向采购人提供完整的投标文件存档。
28.8 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
1. 合同授予
29.1 除本章“确定中标人”规定及其他法律规定的情形外，采购人把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求且排名第一的中标人。
1. 合同签订
30.1 [bookmark: _Toc278891597][bookmark: _Toc272247700]招标文件对履约保证金有规定的，中标人应按规定缴纳履约保证金。有关履约保证金的规定详见《投标人须知前附表》。未按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
30.2 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件规定和中标人投标文件的承诺，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
30.3 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
30.4 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
30.5 付款方式，详见《投标人须知前附表》。
30.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
30.7 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。
1. [bookmark: _Toc494561945][bookmark: _Toc97815004]采购信息公告
1. 公告的媒体及规定
31.1 采购代理机构在招标活动中的公告、补充、更正、结果等采购信息均依法在政府采购监管部门指定媒体上发布。
31.2 采购代理机构在自中标人确定之日起2个工作日内，在政府采购监管部门指定媒体上公告中标结果，中标公告的公示期为1个工作日。
31.3 资格审查未通过的投标人可在中标公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本人的资格审查情况。
31.4 采用综合评分法评审的项目，未中标人可在中标公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本人的评审得分与排序。
1. [bookmark: _Toc97815005][bookmark: _Toc494561946]质疑及提交
1. 质疑及提交
投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑提交要求详见《投标人须知前附表》。
1. 投标人应知其权益受到损害之日是指：
33.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
33.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；
33.3 对中标结果提出质疑的，为中标公告期限届满之日。
1. 质疑书应当包括下列主要内容：
34.1 质疑人的名称或姓名、地址、邮编、联系人及联系电话等；
34.2 被质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
34.3 质疑项目名称及编号/标包、质疑事项和明确的请求；
34.4 质疑事项的事实根据、法律依据及其他必要的证明材料；
34.5 提出质疑的日期；
34.6 质疑人的署名及签章（质疑人为自然人的，应当由本人签名；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章）；
34.7 法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办理质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。
1. 不予受理的情形
投标人未按本章“质疑及提交”规定的时限、内容及方式进行质疑的，采购代理机构不予受理。
1. [bookmark: _Toc97815006]保密
1. 凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标意向等，采购人、采购代理机构、监管人员、评标委员会及有关工作人员均不得向投标人或其它无关的人员透露。
1. [bookmark: _Toc97815007][bookmark: _Toc494561947]相关条文解读
1. 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额（根据财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库[2022]3号），“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）罚款等行政处罚。
1. 按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的投标人作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。
1. 投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。
1. [bookmark: _Toc278891598][bookmark: _Toc494561949][bookmark: _Toc272247701][bookmark: _Toc97815008]适用法律、法规、规章及规范性文件
1. 采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及相关法律法规。
1. 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
1. [bookmark: _Toc272247702][bookmark: _Toc278891599][bookmark: _Toc97815009][bookmark: _Toc494561950]招标文件的解释权
1. 招标文件的最终解释权为采购人、采购代理机构所有。



[bookmark: _Toc97815010]第三章 技术、服务及商务要求
[bookmark: _Toc97815011]一、采购内容
	[bookmark: _Toc97815012]序号
	标的名称
	单价限价
（万元）
	数量
	单位
	是否接受进口产品
	是否为核心产品

	1
	音视频系统
	56.00 
	1
	套
	否
	是

	2
	教育录播系统
	53.00 
	1
	套
	否
	否

	3
	线上互动教学系统
	54.00 
	1
	套
	否
	否

	4
	知识产权实训系统
	54.00 
	1
	套
	否
	否

	5
	知识产权研究与展示系统
	53.00 
	1
	套
	否
	否


二、技术、服务要求
说明：
①本采购需求描述中涉及品牌（如有）、规格、型号、尺寸及重量的均为参考，投标人可提供同等档次或更高档次产品，并提供相应技术参数证明其符合采购需求；
②标注“★”的代表关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，“#”代表重要指标，无标识则表示一般指标项；
③投标货物如属于强制节能产品品目内的，依据财库[2019]9号文的规定，应提供节能产品政府采购品目证书证明材料，否则按无效投标处理；
④“投标人须提供包含相关指标项的证明材料，填“有”的，证明材料可以使用制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。填“无”的，投标人提供加盖公章满足技术要求承诺函证明材料或在技术指标响应/偏离表中响应。如招标文件第三章采购需求中对是否需要证明材料有明确要求的，以第三章采购需求为准。”
	1.货物名称
	音视频系统
	数量：1套

	主要功能要求
	音视频系统具备先进的三维显示与人声沉浸技术，能够实现无需辅助设备即可感知的裸眼3D显示效果，同时营造出全方位、逼真的人声环绕听觉体验，让用户仿佛置身于真实的场景之中。

	应遵循的相关国家标准、行业标准等标准、规范
	☑无  □有，要求：

	音视频系统技术指标

	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	需提供证明材料要求

	[bookmark: _Hlk230181150]1
	LED环幕全彩显示屏套件
	★
关键指标
	1. 显示屏在点间距≤ P1.53 的条件下，其总显示尺寸应不小于 6.5m（宽）×3.2m（高）； 
2. 柔性设计：模组可弯曲角度0°~145°，可安装在任意曲面。
	☑有，要求：提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件。

	
	
	#重要指标
	1.维护方式：产品支持前后双向维护；（提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件）
2.PCB 电路设计：PCB采用 FR-4 材质或其他性能相当或更优的材料，灯驱合一，电路采用多层设计符合CQC 13-471301-2018；
3.显示屏亮度：≥600cd/㎡；（提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件）
4.对比度：≥9000:1；换帧频率：支持50/60Hz，支持3D显示；
5.观看视角：水平视角≥160°，垂直视角≥160°；
6.亮度均匀性：≥99%；
7.色温：2500K-12000K 可调；色温为 6500K 时，100%,75%,50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K；
8.箱体平整度≤0.15mm，箱体间缝隙≤0.1mm，箱体间、模组间相对错位值≤1%；
9.温升：LED 显示屏在满负荷工作30min后用测温计测试各可触及点温度，屏体结构的金属部分的温升不超过 25℃，绝缘材料的温升不超过35℃；
10.功耗：峰值功耗：≤700W/m²，平均功耗：≤250W/m²；动态节能：带有智能节电功能，带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能45%以上。休眠模式功耗：显示屏黑屏不点亮时，功耗≤70W/㎡；
11.低亮度高灰度：支持 EPWM 灰阶控制技术或同等质量和标准技术要求提升低灰视觉效果，0-100%亮度时，10-16bits任意灰度设置；
12.对地漏电流：在 1.1 倍额定电源电压下，用泄露电流测试仪测试电源线对金属外框间的漏电流，对地漏电流不大于3.5mA/m3(有效值)；
13.①具有视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能；②具有亮度/对比度度调节、视觉修正等图像调整功能；③LED 显示屏图像无失真现象；④采用抗消隐设计，图像处理具备消鬼影拖尾功能，无“毛毛虫”、“鬼影”跟随；
14.逐点校正功能：支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失＜10%；
15.监控自检技术：可实现 LED 单点检测、通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控等功能；可实现远程监督控制,对可能发生的潜在故障记录日志,并向操作员发出警报信号；
16.亮暗线调节：无肉眼可见的亮线、暗线及拼接色差；
17.蓝光危害：依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类在 8h(30000s)曝辐中不造成光化学紫外线危害（ES），并在 1000s（约 16min）内不造成近紫外危害（EUVA)，并在 10000s(约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害(LB）并在10s内不造成对视网膜热危害(LR），并且在 1000s 内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR），测试结果为无危害类；
18.视觉舒适度：满足GB/T 44441-2024《LED照明产品视觉健康舒适度测试》或GB/T 43979-2024 《室内LED显示屏光舒适度评价方法》等国标；
19.屏幕调节：通过软件系统，支持使用遥控器调节信号源切换、分辨率、亮度、清晰度、对比度、饱和度、3D启用、矫正、透明度、中英文切换等多种功能；
20.摩尔纹抑制功能：显示屏支持抑制摩尔纹功能；
21.EDID 动态管理：支持任意非标准分辨率信号输入自适应,输出范围内可进行缩放,支持分辨率自动匹配。
	□无  ☑有，要求：
制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告材料。（如指标要求中有明确证明材料要求，以要求内容为准）

	2
	LED环幕全彩显示屏套件
	★
关键指标
	1. 显示屏在点间距 ≤ P1.53的条件下，其总显示尺寸应不小于 7.68m (宽) × 2.56m (高)； 
2. 柔性设计：模组可弯曲角度0°~145°，可安装在任意曲面。 
	☑有，要求：提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件。

	
	
	#重要指标
	1.维护方式：产品支持前后双向维护；（提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件）
2.PCB 电路设计：PCB采用 FR-4 材质或其他性能相当或更优的材料，灯驱合一，电路采用多层设计符合CQC 13-471301-2018；
3.显示屏亮度：≥600cd/㎡；（提供具有CMA标识的第三方检测报告复印件）
4.对比度：≥9000:1；换帧频率：支持50/60Hz，支持3D显示；
5.观看视角：水平视角≥160°，垂直视角≥160°；
6.亮度均匀性：≥99%；
7.色温：2500K-12000K 可调；色温为 6500K 时，100%,75%,50%，25%四档电平白场调节色温误差≤100K；
8.箱体平整度≤0.15mm，箱体间缝隙≤0.1mm，箱体间、模组间相对错位值≤1%；
9.温升：LED 显示屏在满负荷工作30min后用测温计测试各可触及点温度，屏体结构的金属部分的温升不超过 25℃，绝缘材料的温升不超过35℃；
10.功耗：峰值功耗：≤700W/m²，平均功耗：≤250W/m²；动态节能：带有智能节电功能，带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能45%以上。休眠模式功耗：显示屏黑屏不点亮时，功耗≤70W/㎡；
11.低亮度高灰度：支持 EPWM 灰阶控制技术或同等质量和标准技术要求提升低灰视觉效果，0-100%亮度时，10-16bits任意灰度设置；
12.对地漏电流：在 1.1 倍额定电源电压下，用泄露电流测试仪测试电源线对金属外框间的漏电流，对地漏电流不大于3.5mA/m3(有效值)；
13.①具有视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能；②具有亮度/对比度度调节、视觉修正等图像调整功能；③LED 显示屏图像无失真现象；④采用抗消隐设计，图像处理具备消鬼影拖尾功能，无“毛毛虫”、“鬼影”跟随；
14.逐点校正功能：支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失＜10%；
15.监控自检技术：可实现 LED 单点检测、通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控等功能；可实现远程监督控制,对可能发生的潜在故障记录日志,并向操作员发出警报信号；
16.亮暗线调节：无肉眼可见的亮线、暗线及拼接色差；
17.蓝光危害：依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类在 8h(30000s)曝辐中不造成光化学紫外线危害（ES），并在 1000s（约 16min）内不造成近紫外危害（EUVA)，并在 10000s(约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害(LB）并在10s内不造成对视网膜热危害(LR），并且在 1000s 内不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR），测试结果为无危害类；
18.视觉舒适度：满足GB/T 44441-2024《LED照明产品视觉健康舒适度测试》或GB/T 43979-2024 《室内LED显示屏光舒适度评价方法》等国标；
19.屏幕调节：通过软件系统，支持使用遥控器调节信号源切换、分辨率、亮度、清晰度、对比度、饱和度、3D启用、矫正、透明度、中英文切换等多种功能；
20.摩尔纹抑制功能：显示屏支持抑制摩尔纹功能；
21.EDID 动态管理：支持任意非标准分辨率信号输入自适应,输出范围内可进行缩放,支持分辨率自动匹配。
	□无  ☑有，要求：
制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告材料。（如指标要求中有明确证明材料要求，以要求内容为准）

	3
	32英寸智能触控一体机
	#
重要指标
	1.数量：≥8台；尺寸：≥32英寸。
2.分辨率​：至少达到全高清（1920×1080）。
3.亮度​：不低于250 cd/m²。
4.对比度​：2000:1 或更高。
5.技术类型​：支持多点触控，反应灵敏。
6.触控点数​：支持多点触控，允许多名用户同时操作，提升互动效率。
7.操作系统​：配置Windows操作系统，兼容常见导览软件和内容管理系统。
8.处理器（CPU）：至少6核心12线程，基础频率不低于3.3GHz，最大睿频频率不低于4.0GHz，缓存不低于12MB。
9.内存​：支持DDR4或以上标准，频率不低于2133MHz，至少4GB RAM，8GB能支持确保多任务处理时不卡顿，配置需支持Windows 10及以上操作系统下的多任务并发，确保CPU利用率稳定在70%以下。
10.存储​：配置不低于256GB 固态硬盘（SSD），1TB机械硬盘。
	□无  ☑有，要求：
制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告。

	4
	86英寸智能触控一体机
	#
重要指标
	1.屏体要求：≥86英寸，液晶LED，A规屏，显示比例(16：9)； 
2.亮度：≥350cd/m2、对比度：≥5000:1、屏体物理分辨率≥3840*2160；
3.防眩光功能：≥4mm 厚AG钢化玻璃，防眩光，反射率小于1%；
4.触摸技术：红外感应技术，不低于20点触控，支持安卓、windows 系统20笔或以上同时书写。
5.前置接口：≥USB3.0*3；≥Type C*1；≥Touch USB*1；≥HDMI in*1  
6.前置≥3个USB 3.0 接口全部支持 Windows 及 Android 双系统读取，将 U 盘插入任意前置 USB 接口，均能被 Windows 及 Android 系统识别。
7.后置接口：≥COAX*1、≥Earphone *1、≥RS232*1、≥RJ45*1、≥HDMI in*1、USB*2、≥Touch USB*1、≥TF Card*1；
8.前置按键≥7个包括：录屏、图像比例、音量-、音量+、设置、护眼、电源； 
9.整机开关、电脑开关和节能待机键三合一；设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制；支持OPS一键还原。
10.安卓系统版本14.0 或以上，内部缓存容量（RAM）：≥4GB；内部存储容量（ROM）：≥32GB。 
11.内置双路 WIFI，支持 AP 热点，Wifi ：2.4GHz / AP：2.4GHz/5GHz。
12.一键调整分辨率: 可通过及触摸按键对内置电脑画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例；整机支持一键黑屏节能不低于70%。
13.信源通道自动识别：设备能自动识别并切换到最新接入的信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 
14.童锁开关：产品应支持童锁开关功能，当开启童锁功能后，界面将被锁住。 
15.悬浮菜单：在任意信号源通道下均可调用悬浮菜单，悬浮菜单具有一键启用应用软件、随时批注擦除，切换信号源等功能，悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源可通过多指调用到屏幕任意位置。悬浮菜单中的应用可根据使用需求进行应用或功能的替换。
16.整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势滑动，调取熄屏、批注、桌面、半屏模式功能。
	□无  ☑有，要求：
制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告。

	5
	光能智能互动黑板
	#
重要指标
	一、结构要求
1、整体结构上采取左、右光能黑板+中间触控一体机的组合方式（ABA放置样式）。
2、黑板采用铝合金机身，甲醛释放限量符合GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》，光能黑板外壳防护等级不低于IP4X。
3、黑板表面可吸附磁贴、磁扣等教学工具，丰富课堂应用，紫外线阻隔率不低于90%。
4、日常维护使用家用洗涤剂或消毒剂温水，擦拭书写板的书写面后，书写面应不变色，无表皮脱落。
5、黑板表面采用液晶书写膜，板书时依靠压力改变内部液晶分子状态，使用任何硬度适中的物体均可书写，无需专用耗材。
二、功能要求
1、每套黑板配备书写笔工具，单点书写10万次后无划痕。
2、书写可视距离超30米，可视角度超过130°。
3、黑板应无频闪、无背光、不应产生眩光，光泽度不高于30。
4、书写膜的透光率不低于80%，雾度不高于40%。
5、黑板可使用配备的板擦和手势对错误的液晶板书进行局部擦除。
6、轻按一键清除按键，无残留痕迹。
三、软件要求
1、无需安装额外软件，即可实现副板的板书与白板的互通互联；
2、板书软件支持开启、退出副板电子板书记录功能；
3、支持副板的板书在主屏书写软件中进行同步显示、并支持使用手掌和板擦擦除；
4、支持副屏书写轨迹进行部分选中，选中的内容可以插入到授课课件当中；
5、支持两侧记录内容，生成图片并保存；
6、支持单侧自定义按键，自定义功能：多色笔、左右对调、上下翻页。
	□无  ☑有，要求：
制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告。

	6
	智能视频矩阵切换系统​
	#
重要指标
	1、≥8*8HDMI高清矩阵，支持断电记忆，支持多种控制方式，支持1080P 3D和4K、2K分辨率；
2、输入输出：支持HDBaseT、HDMI 等主流格式；
3、支持RS232串口、红外、可编程I/0和网络TCP/IP开放控制协议，可实现智慧终端集成功能；
4、输入、输出模块均支持热插拔；
5、支持信号无缝实时切换,切换过程不黑屏、不蓝屏；
6、输出信号分辨率：≥2K分辨率，每个输出通道均可设置不同的输出分辨率。
	□无  ☑有，要求：
制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告。

	7
	智能拾音扩声音频处理主机​
	#
重要指标
	1、支持算法：AFC、ANS、AEC、AGC、ARR；具体音频相关技术指标要求：自动反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度≥17dB；自动噪声抑制（ANS）：平稳噪声抑制幅度≥25dB；自动回声消除（AEC）：回声消除幅度≥90dB；自动增益控制（AGC）：远程互动教学时，自动增益控制音量提升幅度≥15dB；混响抑制（ARR）：混响抑制≥18dB。（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告或产品白皮书）；
2、支持AI降噪技术，在使用过程中对环境自动感知，只对人声扩声，屏蔽脚步，敲击，风扇等各种噪声；
3、支持声幕墙技术，能有效定位声源，可屏敝学生区域噪音（杂音），保证纯净的扩声效果（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告或产品白皮书）；
4、扩声角度范围：老师麦扩声角度可覆盖 160°~180°范围的区域，在该区域内音量波动≤5db；远程教学时送给远端的拾音范围：学生麦和老师麦都是全向（即360°）拾音； 
5、机架式设备，高度1U，音频处理部分和功率放大器集成到一个机箱内，功率放大器的最大输出功率≥2*150W； 
6、通过一只阵列麦实现本地扩声和远程互动，AEC和AFC功能不相互受影响，本地扩音的声音清晰响亮、无啸叫；远程互动声音清晰、无噪声和回声，双端同时讲话无卡音、丢字、声音变小和失真现象；
7、支持无线麦接入，在检测到无线麦接入时，优选无线麦扩声（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告或产品白皮书）；
8、除支持远程音频信号接入外，还支持另外一路外部音频信号接入（如接大屏或老师PC电脑），播放外部音频信号时，不影响本地扩声；
9、增益调节范围：增益调节范围 覆盖-54dB～10dB；失真（THD+N）≤0.1%；信噪比（S/N）≥85dB；最大输入电平≥4dBu；最大输出电平≥10dBu；音频信号处理延迟≤15ms；
10、输入支持五路及以上输入硬件接口，≥2路WLAN口本地麦克风输入，≥1路幻象供电麦克风或者无线麦克风输入，≥1路外部音源输入，≥1路远端输入；
11、输出支持两路及以上输出硬件接口，≥1路本地输出，≥1路远端输出；
12、支持通过网络或485接口对设备进行软控制；支持有与其他硬件设备通用对接端口；支持在设备上对支持对无线麦克和幻象供电输入信号接口、远端输入信号接口、输出给远端的接口、输出给喇叭的接口调节模拟音量。
	□无  ☑有，要求：
制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告。（如指标要求中有明确证明材料要求，以要求内容为准）

	8
	全景声条形阵列麦克风​
	#
重要指标
	1、拾音距离：≥8米清晰拾音；
2、麦克类型：阵列麦；麦克风数量≥6个；
3、供电方式：RJ45网口供电；工作电压：DC12V；
4、灵敏度-37dB±3dB、频率响应100-20KHz、信噪比≥70dB、失真度≦0.1%。
	□无  ☑有，要求：
制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告。

	9
	吊装支架
	
	可伸缩支架，伸缩范围为覆盖60-120cm。
	☑无  □有，要求：

	10
	智能桌面鹅颈话筒
	
	1、底座需有TFT高清圆形彩屏，支持显示各种工作状态、动态；
2、支持全触摸感应按键；
3、一个隐藏式RJ45接口，接口需不外露，一根网线连接，可暗藏走线；
4、为防止误插拔或接插头意外脱落，需采用分离式接口盒设计，桌面部分没有任何外露接插头；
5、为防止移动、挪走、被盗，需采用分离式底座设计，可固定桌面安装。
	□无  ☑有，要求：
制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告。
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	智能无线教学话筒
	#
重要指标
	1、具备2.4G、UHF、IR红外三种无线传输模式（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告或产品白皮书）；
2、具备处理受干扰、易串频、音质差和维护管理困难的有效技术； 
3、具备全数字化传输、DSP信号处理、数字调试和智能管理的性能（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告或产品白皮书）；
4、具备2.4G、IR红外两种自动对频方式；
5、具备开机自动检测工作环境，自动选择最优工作信道（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告或产品白皮书）；
6、具备使用过程中语音信道受到干扰时，自动进行信道选择切换的功能，不需人工干预；
7、要求使用过程中管理信道受到干扰时，不影响语音信道的正常工作；
8、音质，48K,16bit，30~20KHz宽频响；
9、支持无线充电，放下充电，拿起讲话（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告或产品白皮书）；
10、内置锂电≥1200mA；
11、全智能充电管理，具备无线充电功能，零电池维护；
12、连续工作时间≥8小时；
13、集成智能传感器，放下静音，拿起说话；超时不用，自动待机；
14、支持接入学校管理平台的接口（开放接口，能与第三方管理平台对接），能够联网智能管理所有话筒（提供过往与第三方管理平台成功对接的运行界面截图）；
15、集话筒、激光教鞭和无线PPT翻页三种使用功能一身（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告或产品白皮书）；
16、在使用状态下，可以同时进行充电；
17、关机状态下，充电完成屏幕自动熄灭；
18、具备OLED显示屏，清晰显示系统状态及参数；
19、具备自动静音功能，自动语音快速恢复，嘈杂环境，正常使用；
20、具备Type C 充电和数据接口。
	□无  ☑有，要求：
制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告。（如指标要求中有明确证明材料要求，以要求内容为准）

	12
	分布式智能锁话筒管家（混合型）
	#
重要指标
	1、采用锁扣式智能保管，话筒解锁即可实现对频、通信等预处理工作，无需额外对频动作，拿起话筒无需任何操作和等待即可使用（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告或产品白皮书）。
2、无线充电，智能充电管理，电池充满自动停止充电（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告或产品白皮书）。
3、采用TFT高清圆形彩屏，可对各种工作状态进行动态显示；
4、采用全触摸感应按键，分离式接口盒设计，桌面部分没有任何外露接插头，防止误插拔和接插头意外脱落；
5、前端处理器只有一个隐藏式RJ45接口，接口不外露，只有一根网线连接，可暗藏走线。
6、分离式底座设计，RJ45接口设计在底座下，通过笔记本电池用的专业连接器与上面的处理器连接组合，可固定桌面安装，防止移动、挪走、被盗。
7、可支持1支话筒和1支鹅颈麦进行充电、保管和管理；
8、可支持接入中控进行控制。
	□无  ☑有，要求：
制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告。（如指标要求中有明确证明材料要求，以要求内容为准）

	13
	智能音频接收终端​
	#
重要指标
	1、具备供电、数据中继、音频解码等功能；
2、具备RS232数据格式转换输出，可提供RJ45网口中继接口，输出至另一扩声设备；
3、具备不少于1路平衡信号输出、一路RCA莲花接口输出，1个6.35接口输出；
4.具备不少于2路RJ45网络接口，支持接入两个无线话筒前端处理器；
5、支持通过一根网线连接前端处理器，传输距离不少于50米，不受机柜安装位置限制。
	□无  ☑有，要求：
制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告。

	14
	全景声音箱
	
	1.额定功率 ≥30W；
2.灵敏度 ≥91dB；
3.物抗 8Ω±1Ω；
4.最大声压级≥92dB；
5.频率响应覆盖90HZ-16000KHz。
	☑无  □有，要求：

	15
	智慧物联控制一体机​
	#
重要指标
	1、产品需采用标准 1U 机架式设计；需采用超静音无风扇设计；
2、产品需采用工业级国产CPU，LINUX操作系统，处理器四核或以上，64位处理器；主频：单核心最高运行频率≥2.0 GHz；三级缓存：≥4 MB，主频≥1.8G，内存LPDDR4≥2GB，存储EMMC≥32GB。实现网络融合功能，IP广播、设备管控等功能运行于同一系统，使用同一IP地址；
3、产品集成≥6路千兆交换网络接口（其中≥4 路 POE，≥5 路 VLAN划分），≥10 路 USB 接口，≥4 路 HDMI IN 接口，≥4 路 HDMI OUT 接口，≥1 路 3.5mm 音频输入接口，≥2 路 3.5mm 音频输出接口，≥1 路 Mic in 接口，≥2 路 IO 输入输出接口，≥6 路 RS232 通讯接口，≥2路 RS485 通讯接口，≥1 路直流 12V/5V 供电输出接口，≥2 路音箱接口，≥3 路强电输出接口（其中≥1 路幕布输出接口），1 路强电输入接口；（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告或产品白皮书）
4、≥2*60W 数字功放，支持接入不少于2 路定阻音箱；
5、3.5mm 音频输入支持配置增益，支持与其他音频源混音麦克风支持配置幻象供电和增益，支持与其他音频源混音；
6、内置≥4 *4 路全交叉矩阵HDMI矩阵，支持≥4 路 HDMI 输入信号，≥4 路 HDMI 输出信号；支持≥4路HDMI输出同时设置不同输出分辨率及音频内置功能；（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告或产品白皮书）
7、内置≥4*4 路全交叉USB矩阵，用于教室电脑、OPS和教师自带笔记本等设备的键盘、鼠标、U盘、触摸屏切换跟随；（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告或产品白皮书）
8、强电接口采用国标电源插口，每路负载电流不小于 10A；支持自定义设置电源输出方式，可与投影仪、幕布、显示器、大屏、屏蔽仪、电脑、录播等设备自定义选择；支持强电能耗检测，数据上传服务器，实时统计；
9、IO 接口支持外设设备高低电平检测，实现多媒体设备的联动控制；RS232 接口支持软件自定义选择，直流12V/5V 采用同一端口，支持软件自定义选择输出；（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告或产品白皮书）
10、设备自带数字音频硬件解码功能，支持数字广播功能，可通过平台设置广播任务的优先级、执行时间等，优先级支持0-99级调整。支持接收实时广播和定时广播。支持离线广播功能，终端在线时自动同步平台端铃声任务到本地，终端离线后根据铃声任务表可自动执行铃声任务，无需额外部署模拟广播系统；（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告或产品白皮书）
11、设备通过网络对外接电脑进行开关机控制，电脑状态实时反馈到设备面板控制界面和管理平台；
12、设备电源具有短路、过载、过压和过温保护；电源输入口有电流熔断保险丝，可不拆开设备更换保险丝；
13、支持物联网关功能，可接入无线协议的物联模块。支持物联灯光模块、风扇模块、窗帘模块、红外模块、插座模块、门禁模块、幕布模块的接入；支持不少于 63 路物联接入，可独立或批量控制；支持实时控制教室所有设备，支持通过物联系统实现单个设备控制、支持单空间、多空间、楼层、楼宇、全校批量控制，支持从空间角度、从设备角度进行控制；（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告或产品白皮书）
14、支持与录播系统对接，液晶面板实现录播系统的开始、暂停、停止等控制功能；液晶面板支持实时反馈录制状态、录制时长等设备状态；支持通过录播系统和督导系统系统对接，支持教室的督导巡课功能；
15、通过平台软件可对液晶面板和中控进行参数配置，配置完成后可通过网络直接下发配置信息；支持平台软件对设备的开关机、禁用、电源输出的开关等进行手动或定时集控管理；支持设备操作信息上传，支持远程数据下发，同步多模型及多场景应用；
16、支持通过软件平台动态配置教室授课场景、批量复制设备和场景信息；（提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告或产品白皮书）
17、支持模型配置功能，支持设备自定义添加或删除模型，支持模型参数配置，功能自定义，触控面板同步更新，支持多设备关联控制，每类设备可添加≥ 128 个。支持创建新的模型，根据现场需求自定义功能；
18、支持多场景模式，每台终端可定义多个教学场景，上课老师可通过触控面板一键切换教学场景。通过平台自定义场景名称，场景联动，模型联动功能，实现多场景切换；
19、可编程设计，支持端口自定义属性，将端口关联控制，支持联动管理；
20、为保证设备稳定运行，要求设备平均无故障运行 MTBF 不小于12万小时，平均修复时间MTTR不超过20分钟，提供第三方机构出具的报告复印件证明，并加盖公章。                                                            
	□无  ☑有，要求：
制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告。（如指标要求中有明确证明材料要求，以要求内容为准）

	16
	智能触控控制面板​
	#
重要指标
	1、内置安卓操作系统，支持学校个性化开发；
2、采用电容触摸液晶屏，尺寸≥10.1英寸，分辨率≥1280×800；
3、支持二维码显示使用说明；
4、支持与录播系统对接，操作面板实现录播系统的控制功能（开始、录制、暂停等定制功能），液晶面板能实时反馈录播状态、录制状态、录制时长；
5、支持多场景模式，每台终端可定义多个教学场景，上课老师可通过触控面板一键切换教学场景；
6、在触控屏上支持显示当前直录播状态，提供教室实时画面预览；督导在巡课平台上巡课时，支持在触控屏上提示正在巡课；
7、支持通过触控屏上对应功能按钮选择设备及故障类型后提交报修，报修信息反馈到管控平台，报修类型可设置、可添加；
8、支持通过平台设置上下课倒计时，倒计时时间可自定义，支持液晶面板显示上下课倒计时； 
9、支持软件可编程功能，预置≥5风格模板，无需关机即可切换。
	□无  ☑有，要求：
制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告。

	17
	智能时序电源管理系统​
	#
重要指标
	1、供电规格：内置开关电源，适用电压AC90-260V 50-60HZ；
2、电源通道数量：≥8路，万用插座继电器受控；
3、继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：≥6000W/10000W；
4、输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受16A电流磷铜材质，标准万用插座；
5、电源通道支持顺序开启逆序关闭，支持自由设定通道开关；
6、面板采用铝面板设计，支持电压显示；
7、支持COM中控控制（指令控制）或自带软件控制，时间间隔可调；
8、支持自由通道关闭，支持级联叠机ID:0-255；
9、支持外接中控RS232和网络指令控制，支持手动切换控制模式；
10、每路开关间隔时间/定时时间默认1秒，支持通过软件自由设置；
11、支持单路独立开关功能，可软件设定控制；
12、电路板采用双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理，输出继电器触点电流≥30A 277VAC，主电缆线规格≥3*4平方电缆线。
	□无  ☑有，要求：
制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告。

	18
	AI物联网关​
	
	1、直流供电12V1A，吸顶或壁挂安装，背部走线。
2、RS232和蓝牙mesh通讯方式，通讯距离≤15米。通过程序转换可实现串口转发或者蓝牙网关功能。
3、内置配置按钮，LED指示灯，通电后指示灯常亮，发码时闪烁。
4、产品尺寸直径80mm±5mm，厚度40mm±3mm。
5、采用RS232通讯方式与主机进行连接，主机直接供电。
	□无  ☑有，要求：
制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告。

	19
	智慧物联开关（零火版）​​
	
	1、零火供电，需要布零线，最大电流≥10A，总负载功率≤2200W，单路负载功率≤500W。
2、标准86型安装方式，外盒材质采用阻燃PC，白色，尺寸86MM±2mm*86MM±2mm*34MM±1mm。
3、双键按键开关，≥2路灯光电源控制。
4、采用蓝牙通讯协议，支持信号中继，室内无障碍通讯距离≥20M。
5、具备状态反馈功能，实时监测用电设备状态。
6、有防雷保护和高温断电保护，断电自动重启后，开关默认为关闭状态。
7、内置LED指示灯，可以实时显示开关状态。
8、支持本地控制，支持管理平台/小程序远程控制，定时/手动控制物联模块打开/关闭/禁用。
	□无  ☑有，要求：
制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告。

	20
	万向智能红外控制器​
	
	1、直流供电12V1A，吸顶或壁挂安装。
2、内置配置按钮，LED指示灯，通电后指示灯常亮，发码时闪烁。
3、内置红外发射管，360°全向发射红外信号，红外遥控无障碍距离≥8米。
4、采用蓝牙通讯协议，支持信号中继，室内无障碍通讯距离≥20M。
5、支持管理平台/小程序远程控制，定时/手动控制物联模块发射红外指令。
	□无  ☑有，要求：
制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告。

	21
	智能多合一环境传感器​
	
	1、直流供电12V1A，吸顶安装，预热时间≤3分钟。
2、通过RS485通讯协议进行环境数据采集及上报，标准4线接口。
3、集成温度、湿度、光照度、噪声、二氧化碳、甲醛、TVOC、PM1.0颗粒物、激光粉尘PM2.5、PM10传感器。
4、传感器测量分辨率分别优于以下要求温度：0.1℃，湿度：0.1%，噪声：1dB，光照度：1Lux，二氧化碳：1ppm，TVOC：1ug/m³，甲醛：1ug/ m³，PM2.5：1ug/ m³，PM10：1ug/ m³，PM1.0：1ug/ m³。
5、触控面板及管理平台可实时显示环境数据。
6、产品尺寸尺寸Φ90±5 * H40±3mm（含底座），安装高度高于地面15-20cm以上。
	□无  ☑有，要求：
制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告。

	22
	智能窗帘电机​
	
	1、AC 220V供电，支持停电可手动开关，采用静音设计方案，运行平稳安静。
2、支持外接射频遥控器/86型射频开关/干接点开关对窗帘进行控制。
3、遇阻停止保护，轻拉启动功能，自动记忆行程功能。
4、采用蓝牙通讯协议，支持信号中继，室内无障碍通讯距离≥20M。
5、具备状态反馈功能，实时监测电机及窗帘状态。
6、支持本地控制，支持管理平台/小程序远程控制，定时/手动控制物联模块打开/关闭/禁用。
7、电机与轨道连接采用卡口防脱落设计。
8、无需额外加装控制模块即可远程控制电动窗帘。
	□无  ☑有，要求：
制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告。

	23
	自动伸缩窗帘轨道​
	
	1、采用2000系或7000系铝合金。
2、表面采用电泳处理，静音耐磨。
3、五金配件均采用304不锈钢材质。
4、选用伸缩轨道，免量尺。
	□无  ☑有，要求：
制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告。

	24
	智能升降讲桌​
	
	数量：≥2
1、采用钢木结合，柜体钢板厚度≥1.2mm，用高温、静电喷涂工艺；桌面采用≥25mm E0级（及以上）三聚氰胺板，pvc封边；围挡采用≥20mm多层实木喷油；
2、桌面尺寸≥1.6M*0.75M，桌板前部和两侧设计有防物品掉落的围挡；
3、一键电动升降，升降范围≥700～1100mm；双电机，动态承重≥120KG；
4、讲桌需含左右两个柜体，总柜体≥11U，柜体固定高度，不随桌面升降，升降时桌面具备防夹功能；
5、桌面升降控制器集成液晶屏显示桌面高度，支持多种高度预设模式；断电自锁；升降次数≥2万次；
6、提供显示器支架，屏幕俯仰角度30°至90°可调，显示器前后可调、左右可一定角度旋转；支持VESA100安装方式的多种尺寸显示器；定位不移动，书写稳定；
7、桌面提供非嵌入式86型电源插座≥2个，置物盒≥2个，水杯托≥1个；引出不少于4*USB、HDMI、Type-C、3合一手机充电线等常用插头线缆。
	□无  ☑有，要求：
制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告。

	25
	智能触控显示器​
	
	1、尺寸：≥23.8英寸；
2、采用电容触控技术，支持10点触控，触控响应时间≤8ms；
3、屏幕：
分辨率：≥1920*1080；
显示比例：16:9；
可视化角度：≥178度；
特点：防眩光、防水防尘；
4、HDMI接口：≥1个；
5、USB接口：≥1个。
	□无  ☑有，要求：
制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告。

	26
	有线键鼠套装
	
	USB接口即插即用，支持XP、Vista、Win7/8/10、MAC。                                                                                                                                                                                                                                                                                   
	☑无  □有，要求：

	27
	创新扇形拼合桌与座椅
	
	创新扇形拼合桌≥80套；
1.台面板形状为扇形，采用刨花板（三聚氰胺板），符合国家E1级板材标准，面粘三聚氰胺胶面，PVC封边；
2.台面托架采用冷轧钢板一体而成，长280MM*宽30MM材料壁厚（3.0MM），表面采用防锈静电喷涂处理；
3.前挡板 采用冷轧钢板，长为930mm，宽为340mm，壁厚为1.0mm ，挡板表面经防锈静电喷涂处理；
4.侧脚 采用冷轧圆形钢管，前后脚跨度为580mm，管材壁厚平均为1.5mm，表面经防锈静电喷涂处理；
5.横梁 采用φ50MM圆形冷轧钢管，壁厚1.5MM,表面再经防锈静电喷涂处理；
6.书网 采用φ14MM圆管 厚度为1.0mm，经塑料件与圆管组合成型表面采用防锈静电喷涂处理。
7.台架有旋钮拆叠装置，脚轮采用φ50MM  PU万向脚轮带刹车。
备注：家具外形尺寸偏差应在±5mm内，所有钢材、板材、封边条等厚度只允许正偏离。
创新拼合座椅≥80套；
白色磨砂喷涂椅架带黑固定脚，可以活动扶手，白色背+扶手，黑色PA尼龙背框扪网布，一次发泡成型PU定型棉+白色底壳+弹性绒布。静音轮，椅子可折叠。
	□无  ☑有，要求：
制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告。

	28
	24口POE交换机
	
	1.网络端口：具备≥24个10/100/1000Mbps RJ45 端口，端口具有≥1个Link/Ack、Speed 指示灯，设备具有≥1个Power指示灯，支持POE；
2.网络标准：IEEE 802.3 、IEEE 802.3i、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x；
3.设备性能：支持8K的MAC地址表深度，支持存储转发；
4.使用环境：工作湿度：10%～90%RH，工作温度：0℃～40℃；
5.输入电源：100-240V～ 50/60Hz
	☑无  □有，要求：

	29
	无线路由器
	
	1.基于不低于Wi-Fi 6标准，支持不少于2x2 MU-MIMO技术、OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法，整机最高速率可达1.775Gbps，向下兼容802.11a/b/g/n/ac/Wave2。
2.设备采用千兆以太网口上行链路；支持本地供电与PoE远程供电。
3.最大接入用户数：≥150。
4.单频最大传输速度：2.4G：≥570Mbps；5G：≥1200Mbps。
	☑无  □有，要求：

	30
	学生投屏器
	
	支持4K超清分辨率（3840×2160），传输延迟≤150毫秒，兼容Windows、macOS、Android、iOS系统，工作频段包含5GHz/2.4GHz。
	☑无  □有，要求：

	31
	高性能服务器
	#
重要指标
	2U机架式高性能服务器，搭载≥2颗x86架构处理器（单颗物理核心≥28核，线程≥56，主频≥2.3GHz，L3缓存≥42MB）；配置≥256GB DDR4 ECC RDIMM内存；
≥3块3.84T 2.5英寸U.2 NVMe PCIe 4.0固态硬盘；≥1块独立磁盘阵列控制器（支持SAS及NVMe协议，板载缓存≥4GB并配置非易失性缓存保护模块，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60）；≥2个千兆以太网电口和≥2个万兆以太网光口（含配套模块）；配备≥2个800W 冗余电源，附带设备导轨。
	□无  ☑有，要求：
制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告。

	32
	门厅走廊智能全景监控
	
	全景覆盖与高清成像：支持无盲区全景拼接（如多镜头融合或鱼眼镜头畸变校正），实现门厅走廊全场景高清监控（分辨率≥4K），适应复杂光照条件（如逆光、低照度），具备宽动态范围（WDR≥120dB）及强光抑制/弱光补偿功能，确保关键区域（出入口、楼梯口等）细节清晰可辨。
智能行为分析与预警：集成AI算法实现人员行为识别（如奔跑、摔倒、聚集、逆行）、目标检测（人脸/人体/行李/可疑物品）、异常事件预警（如滞留超时、尾随闯入、区域入侵），支持自定义规则配置（如特定时段禁行区管控），联动声光报警或门禁系统实时响应。
数据高效存储与检索：支持高清视频本地存储（如NVR，容量≥30天）与云端备份，具备智能视频摘要（关键事件自动标记）、快速检索（按时间/目标/事件类型筛选）、多路视频同步回放功能，保障数据完整性与可追溯性。
系统稳定性与安全防护：采用低码流传输技术（如H.265编码）降低带宽占用，支持断网续传与双电源冗余备份；具备防篡改（数字水印）、加密传输（SSL/TLS）、权限分级管理（管理员/操作员/访客）等安全机制，符合GB/T 28181等安防标准。
扩展与集成能力：支持多设备接入（如门禁、报警器、消防传感器），兼容第三方平台（如校园/园区综合管理平台），提供API接口实现数据互通与联动控制（如异常事件同步至安保中心），适配不同建筑结构的门厅走廊场景（如弧形/狭窄通道）。
满足门厅和走廊的使用，包含但不限于设备、安装、调试、辅料等。
	☑无  □有，要求：



	2.货物名称
	教育录播系统
	数量：1套

	主要功能要求
	教育录播系统支持高清多场景录制与多格式输出，具备实时直播、便捷点播及AI分析功能，支持远程交互与系统集成。

	应遵循的相关国家标准、行业标准等标准、规范
	☑无  □有，要求：      

	教育录播系统  技术指标

	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	需提供证明材料要求

	1
	AI精品录播一体机
	#
重要指标
	1、终端采用高度集成设计，单机可实现音视频采集、音视频编解码、音视频处理、视频录制、视频点播、视频直播、视频导播、远程互动、运维管理控制等功能；
2、终端为标准1U机架式设备，录播主机为非壁挂式架构；
3、主机采用嵌入式架构设计，ARM多核处理器，采用国产自主嵌入式操作系统，非Windows系统、非 Android系统，支持7*24小时工作；
4、终端采用金属机箱、无风扇散热设计，噪声<26dB；
5、终端内置≥3.2寸液晶屏，显示系统硬盘空间、版本号和录制状态、IP地址等设备信息；
6、终端机身具备功能快捷按键，可通过面板按键快速查看IP、录播、直播状态，控制开启/结束录制、直播等；
7、终端视频支持 H.264、H.265视频编解码标准，视频编码码率可调，支持512kbps~20Mbps，视频分辨率可调，支持640x360~3840×2160；
8、终端音频采用高品质 AAC 音频编码技术，采样率≥48KHz；
9、支持≥2路HDMI输入接口，输入接口最大可支持4K分辨率，并向下兼容1080、720等常规分辨率；
10、支持≥4路SDI输入接口，并支持音视频同时输入，接入视频可支持1080分辨率，并向下兼容720等常规分辨率；
11、支持≥5路高清视频输出，并具备音频输出能力，其中HDMI信号输出≥4路，UVC视频输出≥1路。输出接口最大可支持4K分辨率；
12、支持≥10路声音输入，其中HDMI音频输入≥2路，SDI音频输入≥4路，线路立体声音频输入≥3路，UAC音频输入≥1路，允许不同视频选择不同的音频进行编码合成；
13、支持≥8路声音输出，其中HDMI音频输出≥4路，线路立体声音频输出≥3路，UAC音频输出≥1路；
14、支持≥2路10/100/1000M自适应RJ45接口；
15、支持≥5路RS232接口，可外接中控主机、导播键盘、控制面板等设备；
16、支持≥8个USB接口，其中USB Type-A接口≥5个，USB Type-B接口≥1个，USB Type-C接口≥2个；
17、终端可选配内置互动功能，无需增加云端/本地互动服务器，终端即可实现十方远程互动，同时可支持外扩自主互动平台服务器实现大规模互动场景，最大可扩建至10000方以上的应用场景；
18、终端内置HID控制，可实现在终端上直接操作所接入终端的电脑；
19、终端支持标准USB音视频信号输出，支持UVC+UAC协议，通过终端的USB Type-B接口可实现图像和声音同步输出及声音输入，免驱动，即插即用，可无缝兼容主流系统及主流视频会议软件；
20、终端支持多种类型视频信号接入，支持标准网络视频信号接入、高速数字信号接入；
21、终端具备多种开关机方式，包括上电自启动、定时启动、常规启动等方式；
22、终端具备Reset复位键，支持硬件复位功能，可通过Reset复位键实现整机系统还原；
23、终端内置≥2TB硬盘，用于录制文件本地存储数据，支持存储空间扩展。
	□无  ☑有，要求：
制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告。

	2
	智能录播系统软件
	#
重要指标
	1、系统软件安装于终端主机内，基于B/S及C/S双管理操作界面架构，支持本地导播、远程导播；
2、系统软件集视频实时预览，视频导播切换、云台控制，录制/直播控制，字幕、台标LOGO、OSD、片头片尾、直播监视、视频点播等多功能于一体；
3、系统支持多种控制方式，可对终端设备进行录制、直播、互动、导播等控制，控制方式包括：web后台、本地导播、安卓APP、PC客户端；
4、系统支持在导播界面可实时观看电影、电脑、电脑2、教师特写、教师全景、学生特写、学生全景、互动等至少8路视频通道画面，同时支持通过点击画面进行切换；
5、系统支持可选择任意画面通道进行录制，最多可同时录制8路画面通道，支持生成MP4或TS格式标准视频文件；
6、系统支持异常视频资源修复功能，支持对设备异常断电、宕机造成的异常损坏视频文件进行修复；
7、系统支持录制时长设定，录制时长到达后自动停止录制,单次录像可支持24小时；
8、系统支持开机录制功能、设备开启自动录制，支持定时录制功能、可设置8组定时录制任务，支持录制倒计时功能，可自定义倒计时时间；
9、系统支持循环录制，当存储容量快满时，系统会自动删除时间靠前的视频，来存储新录制的视频，避免造成存储不足导致无法录制的现象；
10、所录制的视频文件既可存储在本地硬盘，也支持通过FTP上传至平台；FTP上传具备定时、实时、闲暇等上传模式，同时支持用户随时通过录播主机点播回放视频，并可使用移动磁盘或硬盘拷贝下载；
11、系统支持U盘等外部存储接入主机后，实现本机与U盘同步录制保存的功能。主机正常录制的同时，另存为一份文件保存到U盘中；
12、系统支持可选择任意画面通道进行直播，最多可同时直播9路画面通道，支持不少于RTMP（push）直播、RTMPS (push)、HLS直播等多种不同直播模式，以适应不同场景直播需求。支持主机开机后自动开始直播功能；支持定时直播功能，提供不少于8组定时直播设置功能；
13、系统内置流媒体广播功能，在无需部署任何平台服务器的前提下，可通过网络将直播画面实时推送到指定分组的观看端。观看端无需进行任何操作即可直接观看高清直播，最大可支持并发50个点；
14、系统内置导播算法，支持人工手动导播模式，半自动导播模式、自动导播模式多种导播模式，可根据不同场景无缝切换所需的模式；
15、自动导播支持灵活自定义设置，可根据用户习惯设置导播优先级、导播通道、默认画面、过渡画面、过渡时间、画面停留时间；
16、系统支持双路HDMI多媒体电脑画面侦测算法，无需在多媒体电脑上安装任何程序即可探测移动鼠标、操作课件翻页等动作并将电脑画面切入导播画面，支持对多媒体电脑画面检测区域设定，最多可绘制5个检测区域，便于屏蔽弹窗、任务栏区域；
17、系统支持相机控制，可以对相机进行放大缩小变焦调节、上下左右控制、云台转动灵敏度等控制，同时支持为每路相机设置/调用≥8个预置位；
18、系统支持手动模式鼠标点击跟踪功能，可在通过点击导播视频画面，系统将以点击坐标为中心，控制摄像机进行转动，快速定位。并支持使用鼠标滑轮控制摄像机变焦；
19、系统支持8种画面布局模式，包括单画面、画中画、双分屏、三分屏、四分屏等布局，并支持自定义布局画面；
20、系统支持9种转场切换特效，包括淡入淡出、格栅、上切、下切、左切、右切等主流转场切换特效；
21、支持在线语音转写功能，实现将语音转写成文本并自动生成字幕；
22、支持设置≥5条预设字幕，支持对字幕字体、文字大小、颜色进行设置，可支持通过拖拽方式自定义字幕显示位置；
23、支持设置≥5个预设台标，台标大小比例支持自定义调节，台标显示位置支持通过自带的常用位置快捷快速设定，同时支持自定义拖拽调节台标大小比例及位置；
24、支持设置≥5个预设片头片尾，支持自定义片头片尾持续时间，同时支持通过U盘接入终端的方式，将U盘内的图片作为片头片尾素材；
25、系统界面自带虚拟软键盘，无需外接 USB 键盘，即可进行中英文、数字、符号输入等操作功能；
26、系统支持对视频文件进行点播回放，拖拽播放进度条播放，视频文件下载；
27、系统支持网络检测功能，可对当前终端所接入网络的状态进行检测，包括：网络联通性、上下行速度等信息；
28、系统支持导入导出终端配置文件，方便用户进行升级、调试、后期维护。
	□无  ☑有，要求：
制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告。

	3
	智慧录播控制面板
	#
重要指标
	1.≥7英寸 IPS屏幕；配备电容式触摸屏；
2.可安装于讲台上，实现“一键式”上课、下课；一键直播/录制，老师上课时轻按直播/录制按钮，课件开始录制；下课时老师再轻按停止直播/录制按钮，课件录制完成。
3.可用于配合互动课堂系统实现一键互动开始/结束，互动教室的选择；
4.自动、手动跟踪模式切换，支持将直接将视频信号切换到导播画面；
5.录像控制能实现画中画模式切换和其它多种布局特效；
6.可显示连接的录播主机状态、IP和硬盘余量。可实现面板亮度、休眠时间设置。
	□无  ☑有，要求：
制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告。

	4
	AI高清云台摄像机
	#
重要指标
	1.不低于214万像素 1/2.8英寸CMOS传感器；
2.支持H.265、H.264网络视频编码；
3.支持1080P 60视频输出；
4.支持3G-SDI、HDMI高清视频输出；
5.≥20倍光学变焦，最大广角≥59.5°；
6.支持双码流，支持多级别视频质量配置；
7.支持≥1 路音频输入和≥1 路音频输出；
8.支持最大64G TF卡本地存储；
9.精密传动系统；
10.支持多种协议及多种控制接口，支持菊花链组网；
11.配多功能IR遥控器；
12.内置中英文操作菜单；
13.有相应技术处理投影、电视等设备对拍摄人物的影响；
14.支持不少于桌面安装、壁挂安装和吸顶安装3种安装方式。
	□无  ☑有，要求：
制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告。

	5
	智能学生跟踪云台摄像机​
	#
重要指标
	1.不低于214万像素 1/2.8英寸CMOS传感器；
2.支持H.265、H.264网络视频编码；
3.支持1080P 60视频输出；
4.支持3G-SDI、HDMI高清视频输出；
5.≥12倍光学变焦，最大广角≥72.5°；
6.支持双码流，支持多级别视频质量配置；
7.支持≥1 路音频输入和≥1 路音频输出；
8.支持最大64G TF卡本地存储；
9.精密传动系统；
10.支持多种协议及多种控制接口，支持菊花链组网；
11.配多功能IR遥控器；
12.内置中英文操作菜单；
13.有相应技术处理投影、电视等设备对拍摄人物的影响；
14.支持不少于桌面安装、壁挂安装和吸顶安装3种安装方式。
	□无  ☑有，要求：
制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告。

	6
	全景辅助定位摄像机​
	#
重要指标
	1.半球性结构；
2.CMOS传感器 ≥1/2.7英寸；
3.有效像素≥200万；
4.焦距≤2.8mm, 视场角：水平≥114°，垂直≥60°；
5.逐行扫描；
6.支持RJ-45网络接口。
	□无  ☑有，要求：
制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告。

	7
	智慧教学资源云管理平台
	#
重要指标
	1.支持每个班级都可以在平台上生成独立的直播通道；
2.能够基于学校的教学计划，课程表等，统一规划各类录播课堂教学工作，也可以根据实际的工作要求临时插入全校统一的教学直播计划；
3.支持在线巡课，可对录播教室设备实现在线实时音视频巡课，设备只要开机，无论是否开课，都可实现巡课应用；
4.支持用户无需安装任何插件即可观看资源门户展示的各类资源；
5.支持三种以上清晰度和码率，可以在播放时进行不同清晰度的节目源切换，以匹配不同性能的设备和不同带宽的网络；
6.采用独立的转码模块，可以在多台设备运行，可同时转码若干个文件，支持多线程转码，提升转码速度，可对转码任务设置优先级，支持转码时采用硬件加速；
7.支持对各类资源文件的编辑、下载、删除等功能；
8．支持资源按照多维度进行分类，例如学院、班级、教室等，支持用户自定义分类；
9．支持设置资源的观看权限；支持设置直播通道的观看权限；
10．支持对资源进行关键字搜索功能；
11．支持上传教学、教研、会议的视频附件，附件可与相关的视频关联绑定；附件支持word、excel、ppt、PDF、jpeg等格式；支持用户在点播视频同时下载附件；
12.提供教学资源管理平台对应的软件著作权证书。
	□无  ☑有，要求：
制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告。



	3.货物名称
	线上互动教学系统
	数量：1套

	主要功能要求
	线上互动教学系统需支持多格式资源展示与屏幕共享，实现低延迟直播/录播；提供实时音视频互动、弹幕提问、投票分组等功能；支持课程管理、考勤测评及作业批改，适配多终端并保障数据安全，支持课程回放。

	应遵循的相关国家标准、行业标准等标准、规范
	☑无  □有，要求：      

	线上互动教学系统 技术指标

	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	需提供证明材料要求

	1
	远程智能互动课堂软件​
	#
重要指标
	1、互动功能不依赖于专线接入和专线骨干网传输，可基于普通的宽带互联网即可实现互动，不但能支持国内互联网应用，同时还能支持全球互联网应用；
2、系统支持双流互动，无需设置，终端自动发送双流，建立互动后，作为听讲可根据互动需求选择是否接收双流；
3、互动软件支持接收平台下发的预约互动课表，用户只需点击预约课程信息，即可进入预约好的互动课堂；
4、支持多种互动协议，除私有协议外，同时还支持标准323、SIP协议，通过SIP或H.323协议可无缝对接第三方MCU或视频会议终端；
5、互动系统支持自动入课功能，作为听课端会自动接通来自主讲端的互动请求，无需用户操作；
6、互动系统支持多种方式进入互动，包括通讯录邀请、手动输入课程号加入；
7、支持互动画面实时轮询显示，且轮询时间可支持自定义，当互动数量超过单屏最大显示数量时，互动画面自动按照设置好的时间将听讲画面进行自动轮询方式呈现；
8、支持自定义设置开启互动后默认发送给远端的视频画面，且互动过程中支持手动切换发给远端的视频画面，以便适应不同的互动应用需求；
9、支持自定义设置发言画面全屏功能，开启后在授课过程中选择听讲发言，发言方的画面即自动全屏放大，关闭后在授课过程中选择听讲发言，发言方的画面不全屏放大；
10、支持举手申请发言，听讲端如需发言，点击举手按钮即可申请发言，主讲教室在收到发言申请后，可选择是否运行发言；
11、支持通过PC客户端软件进行互动发起/结束、画面切换、发言管理、听课端列表查看等功能。
12、支持实时网络监测，可实时显示当前互动网络丢包率、网络延时等信息；
13、系统支持在2Mbps的网络带宽下即可呈现1080P高清互动画质；
14、支持码率自适应，可根据网络状态，自适应调整码流大小，始终保障互动过程音视频流畅；
15、支持抗丢包处理能力，双向互动过程中，在系统总丢包率≤30%的网络环境下，视频清晰，语音连贯；
16、支持将双方交互的音视频过程进行录制和直播；
17、支持外扩自主互动平台服务器实现大规模互动场景，最大可扩建至10000方以上的应用场景。
	□无  ☑有，要求：
制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告。

	2
	​智能流媒体交互平台服务软件​
	#
重要指标
	1、系统采用B/S架构，管理员通过浏览器即可对平台进行维护；
2、支持所有教室终端的注册、分类、管理、控制。
3、支持对互动端账号、媒体资源的注册与管理；
4、支持组会管理包括会议的创建，撤销，加入，退出等等；
5、支持对流媒体服务器管理，自动实现各流媒体资源负载均衡；
6、所有链路都支持AES加密；
7、支持服务集群，通过多服务器集群实现网络服务不掉线，同时也保证应用规模的可扩展性；
8、提供灵活的消息自定义通道，方便上层应用逻辑的搭建；
9、采用多种QOS策略包括NACK/FEC/JITTER BUFFER来保证在弱网情况下，在30%的丢包情况下音视频能正常播放不卡顿；
10、支持多种音视频格式，支持音视频实时同步，数据自适应重传、帧率自适应；
11、支持文本信息AEC加密透传；
12、支持端到端加AES密传输透传；
13、媒体数据采用智能加密算法。
	□无  ☑有，要求：
制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告。

	3
	远程互动AI系统服务器​
	#
重要指标
	1、标准1U机架式，最大支持可接入>100个互动端；
2、核心数≥2核心，线程数≥4线程，基准频率≥3.7GHz。≥16GB DDR4内存，≥32GB SSD flash；
3、提供不少于6个GBE RJ45接口；
4、配置开关电源。
	□无  ☑有，要求：
制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告。

	4
	​智能AEC音频处理模块​
	#
重要指标
	可内嵌于主机中的音频处理模块，支持回声抑制处理；回声消除尾音长度：≥512ms；回声消除幅度：≥60dB；收敛速度：≥70dB/S；自适应背景降噪（ANS），信噪比提升≥24dB；信号处理延时：<60ms；信噪比（S/N）：≥100dB。
	□无  ☑有，要求：
制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告。

	5
	AI教室物联管理平台​
	#
重要指标
	1.支持展示教室上课状态（教室总数、上课教室、自习教室）、教室设备运行状态（开机、关机、故障、离线）、工单情况、今日满意度、运维情况（电话情况、故障情况、巡检情况、教室预警、设备预警、维护预警）、资产情况（固定资产分布、低值设备分布、耗材分布）；
2.支持与学校教务系统对接（开放接口，能与第三方管理平台对接），获取并展示当日各楼栋教室课表安排（提供过往与第三方管理平台成功对接的运行界面截图）；
3.支持树形教室地址管理，支持学校名称、校区、教学楼、楼号、教室编号、教室名称等教室基础信息配置管理；
4.支持教室设备基础信息管理，支持动态配置教室授课场景，支持批量复制设备、场景信息，支持教室各类设备分类管理，支持设备备份与还原功能，展示教室总数量以及不同状态的教室数量，状态包括已绑定与未绑定；（提供软件运行截图并加盖公章）
5.支持中控设备绑定与解绑，设备参数修改与配置，支持设备单个和批量进行初始化、升级、版本查看，中控远程重启等；（提供软件运行截图并加盖公章）
6.支持灵活绑定设备，不限制品牌、型号，通过模型的方式动态新增或去掉设备模型；（提供软件运行截图并加盖公章）
7.支持对每个教室配置不同授课场景，支持通过字典配置场景；（提供软件运行截图并加盖公章）
8.支持对用户权限、操作日志、设备日志、满意度记录等数据查询；
9.支持对教室讲台电脑、中控面板设备远程操作配置管理，可批量维护；（提供软件运行截图并加盖公章）
10.支持对教室设备集中管控，用户不仅可对一间教室内的设备进行控制，还可批量对多个教室内的设备进行控制，如上下课、面板锁屏/解锁、重启、灯光控制开关、幕布升降、讲台电脑控制开关等；
11.设备状态实时检测，系统可实时监测各教室设备运行状态，并以图形方式展示各教室和设备运行状态；
12.支持在同一界面查看教室前、教室后、教室电脑及中控屏实时画面，教室电脑和中控屏远程协助，可远程接管控制教室的计算机及中控屏，协助老师解决问题；（提供软件运行截图并加盖公章）
13.支持根据设备状态筛选教室，支持多种教室状态查询（在用、空闲、离线、故障等），有课、无课等；
14.支持按课表时间自动开启教室多媒体系统；支持按楼栋、教室设置定时执行上课、下课策略；支持按楼栋、教室设置教室中控面板定时开机、关机时间策略；支持按楼栋、教室设置教室中控面板定时重启策略；支持按楼栋、教室设置教室中控面板登录模式；（提供软件运行截图并加盖公章）
15.支持在系统中显示对教室的环境监测结果，展示数据包括温度值、湿度值、PM2.5浓度、甲醛含量、二氧化碳含量等，并可查看教室的实时监控画面；
16.支持用户在系统中设置报警规则，当环境数据满足某一要求，生成报警数据并推送；
17.支持对系统的操作日志和报警日志进行记录；并可通过时间、楼栋、操作类型、风险等级进行筛选；
18.支持创建盘点任务，制定盘点人员，查看盘点进度，查询盘点结果等；
19.支持资产管理，对设备、软件、耗材资产入库登记、出入库记录等；
20.支持不同类别资产图表分析和展示，支持总资产按不同周期（年、月、周、日等）展示数据报表和图表分析；
21.支持平台向指定教室中控面板发送信息,支持设置信息模板，显示时间、时长均可设置，能查询发布记录；
22.当发生教室端IP电话呼叫时，控制室接听电话，自动弹出事件提醒，应答后联动进入该教室控制页面及监控后面，并支持反向呼叫；（提供软件运行截图并加盖公章）
23.教室端中控面板的报修信息及设备巡检产生的故障，能自动生成运维工单；同时支持人工录入、其他故障报修途径反馈的工单；
24.运维人员绩效管理，根据相关绩效方案自动计算运维人员绩效。
25.支持设置人工巡检任务，运维人员需到相应教室中控界面登陆，接受平台向移动端下发的任务，可上传巡检图文视频信息。可设置多个巡检模板，并形成检测结果及报告；（提供软件运行截图并加盖公章）
26、支持不同类别资产图表分析和展示，支持总资产按不同周期（年、月、周、日等）展示数据报表和图表分析；
27.支持移动端，包含对设备控制、运维管理、个人中心等内容；
28.提供管控平台对应的软件著作权证书。
	□无  ☑有，要求：
制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告。

	6
	移动端智能物联管控助手​
	#
重要指标
	1.支持通过移动端接管教室各类设备，实现对接管设备进行智能控制与统一管理；
2.支持通过移动端对单/多教室进行可视化管理，批量进行上下课、解锁、开门等管控操作；
3.支持通过移动端查看教室当前监控画面并切换教室内课件、老师摄像头、学生摄像头画面；
4.支持通过移动端查看教室当前环境数据、能耗数据、终端状态等信息；
5.提供移动端智能物联管控助手对应的软件著作权证书。
	□无  ☑有，要求：
制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告。

	7
	系统对接（教务系统、一卡通、单点登录）
	
	1. 与学校已建设的教务系统（支持开放接口，能与第三方管理平台对接）对接，包括不限于“教务系统、一卡通、单点登录”，打破资源孤岛，提供数据的协作、共享和开放服务；实现资源的集中管理，提高管理效率。
2.对接校方教务系统，实现课堂分析数据、教学资源分析数据的自动汇聚。
3.与学校账号数据系统（支持开放接口，能与第三方管理平台对接）数据对接。对接后实时获取账号系统数据并推送至平台，根据系统原有账号实现统一登录平台，实现自动同步；当账号数据系统发生变更时，对接程序自动与校方数据中心同步并且自动下发到各教室。
4.与校方教务排课系统（支持开放接口，能与第三方管理平台对接）数据对接。对接后实时获取教务排课系统课表数据并推送至平台，根据课表信息自动匹配资源信息；当教务排课数据发生变更时，对接程序自动与校方数据中心同步并且自动对应到各端资源。
校方数据开放由申购单位进行申请。
	☑无  □有，要求：



	4.货物名称
	知识产权实训系统
	数量：1套

	主要功能要求
	知识产权实训系统主要功能要求涵盖教学、实践、管理与拓展四大维度：支持知识产权日常课程教学、典型案例库（含专利、商标、著作权等类型）与教学资源库（课件、图文、音视频资源、法律法规库、政策库）管理，提供模拟申请（如专利撰写、商标注册流程实操）、模拟法庭与仲裁、侵权分析、专利检索分析、商业谈判、文书撰写、维权策略制定等实训工具；支持多角色（学生/教师/导师）在线协作，具备实训任务发布、进度跟踪、成果提交与批改功能；集成考核评价模块（如过程评分+成果评测），支持数据统计与个性化学习分析；适配多终端并保障数据安全，可扩展对接外部数据库或实务平台。

	应遵循的相关国家标准、行业标准等标准、规范
	☑无 □有，要求：

	知识产权实训系统 技术指标

	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	需提供证明材料要求

	1
	知识产权纠纷多元化解决机制虚拟仿真系统
	#
重要指标
	知识产权纠纷多元化解决机制虚拟仿真系统定制软件：具备开展以某设计专利纠纷为案例教学背景的系统化流程建设和情景仿真实验模拟操作，至少包含实验项目简介、理论学习、虚拟实验三个子模块内容，完成实验仿真法院场景、办公场景、主要人物角色的三维建模与虚拟现实仿真实验流程，可还原某设计专利纠纷案件过程。
（一）理论学习子模块内容包含：
1.知识产权战略与管理
2.著作权
3.专利权
4.商业秘密（新增）
5.商标权与地理标志权
6.其他知识产权
7.反不正当竞争
8.知识产权国际条约
9.理论学习模块要求具有多页式交互片的功能，学生通过人机交互的模式可以学习理论知识，并进行案例分析训练。交互并将图文、动画、语音、视频等元素的自由组合与相互衔接，并设置特定的趣味化的人机操作形式，让实验者独自完成一系列的教学内容。具体功能要求包括： 
1）可以实现各种人机互动元素组合与创作，基于HTML5跨平台技术，支持各种人机互动元素的流畅运行；
2）根据互动需求，设置不同层次不同功能的人机互动元素和它们的内在逻辑关系，实现元素间的紧密交互；
3）支持脚本级的变量和逻辑关系设定，创作虚拟仿真的教学互动过程；
4）通过后台编辑器实现各种创意，创作过程中可以随时预览；
5）将教学过程按课程知识点以生动的形式展现，提升学生学习兴趣，巩固知识点学习；
6）基于HTML5实现在各种现代浏览器和设备的运行；
7）交互片的设计教师端在交互片编辑器中设计完成，无须技术人员编写代码。

（二）虚拟实验子模块内容包含：
1.知识产权诉讼纠纷全流程实训
知识产权诉讼纠纷业务模块运用RPG游戏化技术设置虚拟的大地图场景，学生可以控制场景中的主要人物角色，根据业务需要进行不同方向的行走、不同场景之间的任意切换、自动寻找办案路径等，需要有公司知识产权业务部、律师事务所、人民法院等动画场景。
2.多角色综合实训
通过多角色互动实训实验让学生充分了解和掌握实务工作的过程和内容。

（三）参数要求如下：
1.本软件应为网络版，系统采用 B/S 架构，三维内容嵌入浏览器中，用户无需安装插件，即可通过网页访问虚拟实验内容，并进行交互实验，不受节点和位置限制。
2.支持谷歌、360等主流浏览器。
3.后台数据库支持mysql、SQL server等数据库的导入、关联和同步，软件采用通用、开放的协议、无条件开放数据接口、能与学校现有信息化系统互联互通，保证系统的开放性和扩展性。
4.用户可多角度观察整个场景，画面帧数不得低于25帧/秒。
5.人机交互反馈时间不高于0.5秒。
	□无  ☑有，要求：
技术方案和承
诺函。

	2
	专利侵权软件（案例）开发
	#
重要指标
	专利侵权软件（案例）系统定制软件：具备3D可视化、智能比对、案例模拟等功能的专利侵权分析虚拟仿真系统，应用于法律教学、企业培训和司法辅助。包括：虚拟仿真软件系统（含PC端、Web端及VR适配版本）、配套教学/培训课程模块。
参数要求：
1.软件架构：PC端：采用C/S架构，支持Windows10及以上系统，支持离线使用；Web端：采用B/S架构，三维内容嵌入浏览器，无需安装插件；VR版本：基于OpenXR 1.1及以上标准开发。
2.浏览器支持：Web端兼容谷歌Chrome（90.0及以上）、火狐Firefox（88.0及以上）、360安全浏览器（13.0及以上）、QQ浏览器（11.0及以上）。
3.数据库要求：后台支持MySQL8.0、SQLServer2019及以上版本，案例数据、用户操作记录、课程进度可导入、关联及同步；开放数据接口（API），支持与学校教务系统、企业培训平台、司法辅助系统互联互通，保证扩展性。
4.3D开发要求：采用Unity3D2021及以上或UnRealEngine5.0及以上引擎开发；模型格式至少包含.fbx，单场景（如专利产品拆解场景、庭审模拟场景）总面数不低于20万；贴图分辨率不低于1024*1024pix，模型材质需烘培处理，具备阴影、高光、反射（如金属部件反光、玻璃材质透明效果）。
5.性能要求：PC端/Web端画面帧数≥25帧/秒，VR端画面帧数≥90帧/秒（避免眩晕）；人机交互反馈时间≤0.5秒（如点击拆解部件、触发比对分析的响应速度）；VR端支持手势交互（如抓取虚拟专利部件、标注侵权点），识别准确率≥95%。
6.软件著作权：供应商负责系统软件著作权证书的申报与获取，交付时需提供证书复印件，软件版权归属采购人所有。
	□无  ☑有，要求：
技术方案和承
诺函。

	3
	法制史、法制文物展示（法律博物馆）
	★
关键指标
	法制史、法制文物展示系统(法律博物馆)定制软件：包括但不限于，法律实物文物数字化；法律仪器：古代刑具、量具、印信的3D模型；法律文书：契约、诉状、判词的3D复原与放大展示；法律象征物：獬豸像、法律天平的3D模型，不少于30个互动场景，且需配套相应实物、展示柜、虚拟场景展示屏（可触摸）。
要求具备：互动展示功能，包括但不限于，360度旋转查看文物细节；文物分层展示(如法典的装帧、纸张、墨迹分层)；语音讲解等。知识产权与交付要求
1.著作权：供货商负责系统软件及文物3D模型的著作权证书申报与获取，确保无知识产权纠纷，软件版权归属采购人所有。
	□无  ☑有，要求：
技术方案和承
诺函。

	
	
	#重要指标
	参数要求：
(一)系统架构与访问要求
1.架构模式：采用B/S架构，三维内容嵌入浏览器，用户无需安装插件，支持网页端直接访问，不受设备节点与地理位置限制。
2.浏览器兼容：支持谷歌Chrome(90.0及以上版本)、火狐Firefox(88.0及以上版本)、360安全浏览器(13.0及以上版本)、QQ浏览器(11.0及以上版本)。
(二)数据库与接口要求
1.数据库支持：兼容MySQL8.0+、SQLServer2019+数据库，支持文物基础信息(年代、出土地点、历史背景)、模型文件、用户操作数据的导入、关联与同步。
2.开放性要求：采用HTTP/HTTPS通用协议，无条件开放数据接口(含API文档)，可与博物馆现有信息化系统(如藏品管理系统、教育服务系统)互联互通，支持后续文物数据更新与功能扩展。
(三)3D建模与渲染要求
1.引擎选择：采用成熟3D引擎开发(Unity3D2021.3+或UnRealEngine5.0+)，建模工具支持3dsMax2022+、Maya2022+。
2.模型精度：单文物模型总面数：简单文物(如单刻度量具)≥5万面，复杂文物(如多层结构刑具、精装法典)≥20万面；贴图分辨率：基础贴图≥2048*2048pix，细节贴图(如文书墨迹、印信篆刻)≥4096*4096pix。
3.渲染效果：模型材质需进行烘焙处理，支持阴影(软阴影、投影阴影)、高光反射(金属/非金属差异化反射)、环境光遮蔽(AO)效果，还原文物真实视觉质感。
(四)性能要求
1.画面帧数：PC端画面帧数≥30帧/秒，移动端画面帧数≥25帧/秒，无明显卡顿、掉帧现象。
2.交互反馈：人机交互响应时间≤0.5秒(如旋转文物、切换分层、放大缩小操作)。
3.加载速度：单文物模型首次加载时间≤5秒(带宽≥10Mbps环境下)，二次加载时间≤2秒。
	□无  ☑有，要求：
技术方案和承
诺函。

	4
	图形工作站
	#
重要指标
	≥64GB DDR5 内存，≥2TB PCIe 4.0 SSD 固态硬盘， 专业图形显卡：显存：≥48GB GDDR7 ECC；位宽：512bit，带宽 ≥1TB/s；FP64：≥2 TFLOPS。
	□无  ☑有，要求：
制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告。



	5.货物名称
	知识产权研究与展示系统
	数量：1套

	主要功能要求
	知识产权研究与展示系统主要功能要求涵盖研究支撑、成果展示、交互协作与系统管理四大维度：支持知识产权文献（专利、商标、著作权等）的智能检索、分类存储与关联分析，提供法律状态追踪、引用关系挖掘等深度研究工具；集成多模态展示功能（如特定技术3D展示模型、可视化分析报告、知识产权案例分析），支持多维度可视化呈现与沉浸式交互演示；具备用户交互功能（如在线批注、专家点评、研讨留言）及多角色权限管理（研究者/管理员/参观者），支持个性化内容定制与访问控制；提供数据统计分析（如研究热点追踪、成果访问量统计）及系统安全防护（如权限分级、数据加密），适配多终端访问并支持与外部数据库或知识产权平台对接。

	应遵循的相关国家标准、行业标准等标准、规范
	☑无  □有，要求：      

	知识产权研究与展示系统 技术指标

	序号
	指标项
	重要性
	指标要求
	需提供证明材料要求

	1
	知识产权检索分析软件
	#
重要指标
	知识产权检索分析软件：提供专利、商标、版权、标准等知识产权数据检索功能。
要求：1、根据检索结果自动生成分析报告；2、智能推送关联案件、系列申请；3、支持构建知识产权专题数据库；4、自动跟踪重点申请人、发明人；5、自动推送不同算法检索结果等。
一、具体包含：
1.创新数据矩阵：全球专利、标准、商标数据库、全量裁判文书、裁判规则、行政处罚文书数据、商标行政文书数据、专利口审及复审数据、创新主体工商信息、地理标志等信息；
2.合规数据矩阵：全国工商主体及海外上市企业数据、全领域立案至结案阶段关键数据、投资、诉讼、行业整合性数据。
3.重点数据库功能及数据标准：
1)裁判文书库：收录150万篇+全量中国知识产权司法裁判文书，每日新增入库1500+，通过智能拆解重点维度、结构化文书段落，实现140+标签高级检索及可视化统计分析。
2)裁判规则库：基于对历年中国知识产权司法裁判指导案例、典型案例裁判要旨的归纳总结，整理出1000条+裁判规则，借此对现有知识产权成文法规范予以解释、细化或者补充，便于读者在此基础上进行理论研究和实务运用。
3)行政程序类文书数据库：收录122万篇+全量商标评审文书、每日新增入库800篇+高度结构化标签20个；收录21万篇+专利复审、专利无效数据、每日新增入库200篇+、高度结构化标签16个。
4)全球商标数据库：囊括1.4亿+全球主要国家商标数据，支持文字及图片多种方式查询，针对目标商标实时监控，实现侵权自查或风险预警。
5)地理标志数据库：包含1万+中国地理标志信息，支持多维度高级检索，地图可视化各地区地理标志商标保护情况。
6)全球专利数据库：囊括1.5亿+全球专利数据、45万+全球标准必要专利数据，通过高精度语义检索，理解识别专利文本信息，整理加工130+检索分析字段，自动获取分析专利质量度、侵权风险及相关专利等。
7)信息公告类数据库：分别汇总专利无效口审数据、知产相关开庭公告、知产相关行政处罚文书、知产相关舆情资讯、知识产权与反不正当竞争有关法律法规及司法解释。
二、专利数据检索分析具体指标
1、检索质量指标：查全率≥95%,抽样验证法（选取10个技术领域，对比已知专利集合）；查准率≥90%,随机抽样200条人工判读；
2、数据覆盖指标：专利文献收录,发明专利数据量≥1.5亿条，提供数据源清单及更新日志；提供全球专利检索和PCT专利检索，国家/地区覆盖,覆盖国家/地区数量≥170个（含主要工业国）,列出具体国家清单；
3、数据时效性指标：更新周期≤5个工作日（公开后）
4、数据完整性指标：字段完整率,标题/摘要完整率≥99%
5、检索分析功能指标：兼容AND、OR、NOT、NEAR等多种布尔逻辑运算符，支持前、后、中间三类通配符截断检索，可实现IPC、CPC、FI/FT 等多类专利分类号检索，同时搭载语义 AI 检索模块，具备自然语言语义检索与相似专利推荐能力；分析层面可自动生成技术功效矩阵，整套检索与分析功能完备，可满足专利信息查询、智能匹配及专业数据分析的使用需求。

	□无  ☑有，要求：
制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告

	2
	法律机器人
	★
关键指标
	数量：≥2；
问答定制平台：可定制学院自己的问答数据库，扩充特色学科专业问答。
	□无  ☑有，要求：
制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告

	
	
	#重要指标
	显示屏：≥27英寸，像素分辨率≥1080×1920；
导航系统：至少配备：激光雷达、视觉定位、视觉避障、里程计、惯性制导；
网络：至少支持：WiFi、4G-LTE；
续航时间：≥8小时（连续移动）；≥12小时（静态待机）
充电时间：≤5小时；
人脸识别：对指定人员，可以叫出称谓并打招呼；
大厅接待、指引功能：应能引领当事人到达指定区域，主动避障，持续保持互动；
主动问询：有主动问询功能，支持3米识人并主动上前问询或导引分；
巡逻播报：可边巡逻边播报学院相关信息；看到人就停下来进入互动模式，人走之后继续巡逻；
远程控制：可通过手机、电脑远程控制机器人，还能视频通话；
自主学习功能：问答过程中具有自主学习能力，能在长期使用过程中自动优化并提高回答的精准率；
数据运营及远程升级：定期自动整理并输出后台数据报告，系统实现远程升级与功能维护；
智能法律咨询系统：通过法律自然语言技术识别咨询者的问题，理解其法律诉求，通过法律知识图谱智能映射组成的专业解答，通过当事人多轮咨询，能够回答不少于30万个法律实体问题，20万个程序问题，案由领域覆盖不少于500个，场景领域覆盖不少于300个。
精编案例系统：能基于司法案例库，智能识别用户问题，智能推送以往类似的案例；
法律法规查询：提供不少于：780部法律、1100部行政法规，22600部地方性法规的检索查询；
文书模板下载：支持申请书等文书模版在线预览，支持不少于8000文书检索，扫码即可下载。
	□无  ☑有，要求：
制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告

	3
	空调/暖通
	#
重要指标
	根据场景应用定制空调系统，制冷与供暖功率满足整个空间的需求，空调系统服务面积不少于215平方米，整体交付，包括不限于：设备运输、安装、调试及辅料等。
	□无  ☑有，要求：1、提供服务承诺；
2.空调主机应提供有效期之内的节能产品认证证书。

	4
	新风系统
	#
重要指标
	根据场景应用定制空调系统，功率满足整个教学空间使用，服务面积不少于215平方米，整体交付，包括不限于：设备运输、安装、调试及辅料等。
	□无  ☑有，要求：提供服务承诺。

	5
	配件及辅材
	#
重要指标
	涵盖必要的网络布线（如网线、水晶头）、必要的电力布线（如电线、插座）、必要的音视频连接线（如HDMI线、音频线）、必要的安装固定（如音视频设备支架、线槽）相关材料等。
	☑无  □有，要求：

	6
	教室环境改造
	#
重要指标
	改造面积不少于215平方米
1.包含国标轻钢龙骨石膏贴面板隔墙；
2.包含地面专用水泥基材料做地面找平,铺贴定制地毯；
3.包含顶面照明布线,装饰照明设备安装.喷涂重色有机涂料；
4.包含全景系统的强弱电布线；
5.包含门及其他五金安装。
	☑无  □有，要求：

	7
	走廊和大厅环境改造
	#
重要指标
	改造面积不少于300平方米
1.包含国标轻钢龙骨石膏贴面板隔墙；
2.包含地面专用水泥基材料做地面找平；
3.包含顶面照明布线,装饰照明设备安装.喷涂重色有机涂料；
4.包含全景系统的强弱电布线；
5.包含门及其他五金安装。
	☑无  □有，要求：


[bookmark: OLE_LINK52]
[bookmark: _Toc97815013]三、商务要求
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求

	1
	交货期
	★
	合同签订后40个工作日内完成交货、安装、调试，实现正常运行。

	2
	质保期
	★
	自验收合格之日起3年。

	3
	包装和运输
	
	中标人所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。（若适用，需满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号））

	4
	售后服务、升级更新、备品备件等要求
	
	（1）所有硬件3年保修、所有软件3年保修升级、电话报修后2小时响应服务、24小时内排除故障。提供7*24小时远程技术支持服务，合同约定时间内对问题做出响应；远程无法解决的，合同约定时间内到达现场。
（2）质保期内，在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由中标人提供，无条件提供系统维护、功能升级（如新增专利类型适配、案例更新）等技术支持；
（3）质保期满后，中标人提供终身技术支持包括系统故障维修、新文物建模协助、接口扩展升级等，收取合理成本费用。
（4）文档交付：提供完整技术文档，含系统设计说明书、文物模型参数表、数据库结构文档、管理员手册、用户操作手册（含操作视频）、课程模块使用指南；系统升级时同步提供补充文档。

	5
	培训
	
	（1）无条件提供主要设备（认证的）工程师安装配置等实操培训、系统使用和管理培训，场地、交通等与培训相关的费用均由中标人承担。 
（2）针对专利侵权软件（案例）开发无条件提供现场培训（分别针对教师、企业学员、司法工作人员），每次培训时长不少于4小时。
（3）针对法制史、法制文物展示（法律博物馆）无条件提供现场培训(面向博物馆工作人员、讲解员)，内容包括系统操作、模型管理、故障排查，确保工作人员熟练使用。

	6
	验收标准
	
	（1）采购人收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收。验收应符合国家的相关产品质量标准、安全标准、环保标准以及特定行业的技术规范。如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责按照招标人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人收取发票并签署验收意见。
（2）在项目验收时，根据甲方需求，针对LED环幕全彩显示屏套件、智能拾音扩声音频处理主机、智能无线教学话筒、分布式智能锁话筒管家（混合型）、智慧物联控制一体机提供必要的检测报告，相关费用由中标人支付。

	7
	付款条件（进度和方式）
	★
	（1）若学校财务部门无资金支付要求，则按下列原则支付：
合同签订后，招标人向中标人预付合同金额30%款项，设备发货前，招标人向中标人支付合同金额20%款项，设备安装、调试并经招标人验收合格后，招标人向中标人支付合同金额 50%款项。
（2）若学校财务部门有资金支付要求的，按相关要求执行。

	8
	交货地点
	
	武汉理工大学马房山校区弘毅楼。

	9
	履约相关要求
	
	投标人需针对本项目提供相关质量管控措施（质量承诺函、质量管理制度、质量保证措施等），安装调试方案（安装调试步骤及措施等），售后方案。（售后承诺函、服务标准和应急维修时间安排、质保期满后的承诺、其它服务承诺等）

	
	
	
	需要履约保证金
履约保证金金额：合同总金额的10 % ；中标人在合同签订后3日内提交，验收合格按约定返还。
履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。


说明：以上重要性标注为“★”的商务要求为实质性要求，所有要求必须逐条响应（满足或优于要求），不满足该指标项将导致无效响应（提供承诺函格式自拟或在商务指标响应/偏离表中响应）。


[bookmark: _Toc97815014]第四章  资格审查方法及标准
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等相关法律法规确定以下资格审查方法及标准。
1. [bookmark: _Toc494561958][bookmark: _Toc97815015]资格审查方法
开标结束后，采购人与采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，具体评审因素详见《资格审查表》。
1. [bookmark: _Toc494561959][bookmark: _Toc97815016]资格审查表
	序号
	资格要求
	需提供的资料

	1
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定
	1.1 具有独立承担民事责任的能力；
	1） 企业（包括合伙企业）提供有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；
2） 事业单位提供有效的“事业单位法人证书”；
3） 非企业专业服务机构提供有效的“执业许可证”等证明文件；
4） 个体工商户提供有效的“个体工商户营业执照”；
5） 自然人提供有效的自然人身份证明。

	
	
	1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
	1） 投标人是法人的，应提供上一年度经第三方审计的财务报告（完整的财务报告，包括“三/四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（如有）及其附注）；或其基本开户银行出具的资信证明；
2） 其他组织和自然人没有经第三方审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明；
3） 投标人没有经第三方审计的财务报告或资信证明时，也可以提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。或提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺。

	
	
	1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
	1） 提供具备足够数量的设施设备的证明材料和具备足够数量的技术人员的证明材料；
2） 或提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。

	
	
	1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
	1） 提供投标人近6个月内任意1个月依法缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；且需提供投标人近6个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的凭据（专用收据、银行代扣（代缴）转账凭证或社会保险交纳清单等均可）；
2） 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要交纳社会保障资金。
3） 或提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺。

	
	
	1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
	提供无重大违法记录声明函。

	
	
	1.6 法律、行政法规规定的其他条件。
	国家对生产和销售相关产品或提供相关服务有专门法律、行政法规规定的，则必须提供取得国家有关主管部门行政许可的证明材料（如无相关规定则无需提供）。

	2
	参加政府采购活动未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单等。
	由投标人自行提供，以采购代理机构评审现场时查询为准。

	3
	不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加本项目同一合同项下的政府采购活动情况。不存在为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，再参加本项目的其他招标采购活动情况。
	由投标人自行提供。

	4
	符合招标文件第一章第二条对投标人或投标货物的其他特定资格要求。
	/

	5
	符合招标文件文件第一章第二条关于落实政府采购政策资格要求。
	/

	6
	符合招标文件对联合体的规定。
	/



1. [bookmark: _Toc97815017]确定资格审查合格投标人
3.1 资格审查小组依据对各投标人资格证明文件的审查结果，确定资格审查合格的投标人，并形成书面的资格审查报告。
3.2 资格审查合格投标人不足3家的，不进行评标。
3.3 资格审查未通过的投标人可在项目结果公告质疑有效期内按公告中的联系方式获知本人的资格审查情况。
3.4 采购人已进行资格预审的，不再进行资格审查。未通过资格预审的投标人采购代理机构拒绝其投标。

[bookmark: _Toc97815018]
第五章  评标方法、程序及标准
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等相关法律法规确定以下评标办法、程序及标准。
1. [bookmark: _Toc278891605][bookmark: _Toc272247708][bookmark: _Toc494561961][bookmark: _Toc97815019]评标方法
本项目评标采用综合评分法。综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
1. [bookmark: _Toc278891606][bookmark: _Toc272247709][bookmark: _Toc494561962][bookmark: _Toc97815020]评标程序及标准
评标委员会按以下工作程序进行评标：符合性审查、澄清有关问题、综合比较和评价、确定中标候选人名单。
1. 符合性审查
评标委员会依据招标文件的规定，对资格审查合格投标人的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，具体评审因素详见《符合性检查表》。
符合性审查表
	序号
	评审因素
	评审标准

	1 
	按招标文件要求签署、盖章；
	按招标文件要求签署、盖章；

	2 
	按招标文件要求报价；
	报价未超限价，不存在缺项、漏项；没有出现两个及以上不同报价或投标方案；

	3 
	按要求缴纳保证金（如需）；
	按要求缴纳保证金（如需）；

	4 
	交货期/交付期/服务期、质保期/其他期限描述（如有）满足招标文件规定；
	交货期/交付期/服务期、质保期/其他期限描述（如有）满足招标文件规定；

	5 
	投标有效期满足招标文件规定；
	投标有效期满足招标文件规定；

	6 
	投标文件中未附有采购人不能接受条件；
	投标文件中未附有采购人不能接受条件；

	7 
	投标文件满足招标文件技术、服务及商务等实质性要求；
	满足招标文件技术、服务、商务、★条款（如有）等实质性要求；

	8 
	无围标串标情况；
	投标人没有下列任一情形：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的保证金从同一单位或者个人的账户转出。

	9 
	无其他无效投标情形；
	没有法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形；



说明：
1、投标文件中有任意一条不满足上表要求的将导致其投标无效，不进入下一项评审。
2、符合性审查合格投标人不足3家的，不进行下一步评审。

1. 澄清
1. 评审期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
1. 投标人应按照评标委员会要求的澄清内容在规定时间内做出澄清。投标文件报价出现前后不一致的，按照本节第3条规定进行修正，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
1. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
1. 投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准。
1. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
1. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价。
1. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
1. 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
1. 修正后的报价按照本节第4条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，按照无效投标处理。
1. 投标人的澄清、说明或者补正是其投标文件的有效组成部分。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签名。
1. 综合比较与评价
1. 技术、服务和商务评议
评标委员会应当按照本章中规定的评审因素及评分标准，对符合性审查合格的投标文件进行技术、服务和商务评估，综合比较与评价。
1. 价格评议
评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其报价分为满分。其他投标人的报价分值计算详见本章“评审因素及评分标准”中的具体计算方式。
2.1 报价合理性：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品（服务）质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员应当将其作为无效投标处理。
2.2 异常低价审查
审查情形:按照<<关于推动解决政府采购异常低价问题的通知>>(财库[2026]2号)规定，自2026年2月1日起。政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×50%;
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%;
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%;
（4）评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
资料要求:评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料,包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
审查要求:评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。
评审组织:采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
记录及归档:异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
2.3 小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除：
1)非专门面向中小企业的货物类采购项目，按采购文件中采购清单确定的货物，对小型和微型企业制造的货物价格给10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
2)非专门面向中小企业的服务类采购项目，投标人是小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3)非专门面向中小企业的工程类采购项目，投标人是小型和微型企业的价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。
4)接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
5)监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6)小型和微型企业应出具《中小企业声明函》；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》；监狱企业应提供由省级监狱局、戒毒局（含新疆生产兵团）出具的监狱企业的证明文件。
7)货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受中小企业扶持政策。注：货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
8)服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业按照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受中小企业扶持政策。
9)专门面向中小企业采购的项目或者采购标包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
10)中标人享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标人的《中小企业声明函》。
2.4 依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，对于政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应按要求出具所投相关产品《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见第七章投标文件格式附件，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，可享受上述价格优惠。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。投标人同时满足中小企业扶持政策与政府采购中实施本国产品标准及相关政策的，可同时享受价格扣除。相关价格评审扣除优惠，均在投标人原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
2.5 关于本国产品、非本国产品的认定标准，按《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）中的规定为准。
2.6 投标人对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，是其产品享受政府采购对本国产品支持政策的先决条件。中标人享受《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》规定的支持本国产品政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标人的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。
2.7 政府采购节能环保政策
根据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）》的规定，采购人拟采购产品属于品目清单（指《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）》、《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）》所列清单）范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构（指《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）》中所列认证机构）出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购（同等条件下）或强制采购。
1. 相同品牌处理原则
3.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定一个投标人获得中标候选人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
3.2 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并以“核心产品”在招标文件中标注。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前述规定处理。
1. 计分办法
1. 采购代理机构对各评委的总分进行复核。各项统计结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
1. 投标人的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。
1. 推荐中标候选人名单或确定中标人
1. [bookmark: _Toc494561963]投标人按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。
2. 评标委员会依据评审结果推荐得分前三名的进入中标候选人名单，并形成书面评标报告。
3. 中标候选人并列的，由采购人确定或者采购人委托评标委员会以投票方式确定中标人。
4. 若投标人同时投多标包，根据《投标人须知前附表》的规定确定各标包中标候选人。
5. 评标委员会应当在评标报告上签名，对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

1. [bookmark: _Toc97815021]评审因素及评分标准
	评审因素
	分值
	评分标准

	价格部分
（40分）
	40分
	1.综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
2.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×40%。
注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

	商务部分
（4.2分）
	类似业绩
	3分
	近三年（从投标截止之日起往前推算三年，以合同签订时间为准）投标人承担过类似项目业绩的【至少包含核心产品】，每提供一个得1分，此项满分3分。同一业主单位的不重复计分。
注：须提供合同复印件作为证明材料（所提供的合同可以不牵涉到金额等相关商业机密信息，但必须提供合同采购内容页、合同双方签署页及合同签署双方的完整信息）。

	
	体系认证
	1.2分
	投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书，每提供一类证书的得0.6分，此项满分1.2分。
注：需提供在有效期内的证书复印件。

	技术部分
（55.8分）
	技术要求
	25.8分
	根据投标人所投产品技术和性能响应情况打分：
1.采购需求中技术要求标#技术指标要求（共39项），每有一项满足要求得0.5分，最高得19.5分；
2.采购需求中技术要求无标识技术指标要求（共18项），每有一项满足要求得0.35分，最高得6.3分；
本项满分25.8分。
注：投标人须提供包含相关指标项的证明材料，填“有”的，证明材料可以使用制造商官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检测机构提供的检验报告，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。填“无”的，投标人提供加盖公章满足技术要求承诺函证明材料或在技术指标响应/偏离表中响应。如招标文件第三章采购需求中对是否需要证明材料有明确要求的，以第三章采购需求为准。

	
	质量保证措施
	6分
	根据投标人拟定的质量保证措施进行评审。
评审因素：①质量目标（2分）；②实施方案（2分）；③保障措施（2分）。
评审标准：①内容完全结合整体需求，进行全方面的描述。（是指：方案内容根据本项目定制，与本项目切合度高，对项目内容做了全方面、多层次的描述，且针对具体点有深度分析。）
②方案合理可行。（是指：依据相关标准规范进行科学设计，且具备可操作性，符合实际操作。）
上述每项评审因素满足一项评审标准的得1分，全部满足的得2分。对3项评审因素进行打分，此项满分6分。

	
	进度保证方案
	6分
	根据投标人拟定的进度保证方案进行评审。
评审因素：①进度控制目标（2分）；②整体时间安排（2分）；③保障措施（2分）。
评审标准：①内容完全结合整体需求，进行全方面的描述。（是指：方案内容根据本项目定制，与本项目切合度高，对项目内容做了全方面、多层次的描述，且针对具体点有深度分析。）
②方案合理可行。（是指：依据相关标准规范进行科学设计，且具备可操作性，符合实际操作。）
上述每项评审因素满足一项评审标准的得1分，全部满足的得2分。对3项评审因素进行打分，此项满分6分。

	
	安装调试方案
	4分
	根据投标人提供的安装调试方案进行评审。
评审因素：①安装调试计划（2分）；②保障措施（2分）。
评审标准：
①内容完全结合整体需求，进行全方面的描述。（是指：方案内容根据本项目定制，与本项目切合度高，对项目内容做了全方面、多层次的描述，且针对具体点有深度分析。）
②方案合理可行。（是指：依据相关标准规范进行科学设计，且具备可操作性，符合实际操作。）
上述每项评审因素满足一项评审标准的得1分，全部满足的得2分。对 2 项评审因素进行打分，此项满分4分。

	
	软件服务方案
	6分
	根据投标人提供的软件服务方案进行评审。
评审因素：①知识产权实训系统各功能部分功能设计（3分）；②各软件间联调联试（3分）。
评审标准：
①内容完全结合整体需求，进行全方面的描述。（是指：方案内容根据本项目定制，与本项目切合度高，对项目内容做了全方面、多层次的描述，且针对具体点有深度分析。）
②方案合理可行。（是指：依据相关标准规范进行科学设计，且具备可操作性，符合实际操作。）
上述每项评审因素满足一项评审标准的得1.5分，全部满足的得3分。对 2 项评审因素进行打分，此项满分6分。

	
	环境改造方案
	3分
	根据投标人提供的环境改造方案进行评审。
评审因素：①环境改造方案（教室、走廊和大厅）（3分）。
评审标准：
①内容完全结合整体需求，进行全方面的描述。（是指：方案内容根据本项目定制，与本项目切合度高，对项目内容做了全方面、多层次的描述，且针对具体点有深度分析。）
②方案合理可行。（是指：依据相关标准规范进行科学设计，且具备可操作性，符合实际操作。）
上述每项评审因素满足一项评审标准的得1.5分，全部满足的得3分。

	
	售后服务
	0.5分
	投标人能按照采购需求商务要求中的售后服务、升级更新、备品备件等要求提
供售后承诺的得0.5分。
注：须提供投标人售后服务承诺函，未提供承诺函或承诺内容不齐全均不得分。

	
	
	4.5分
	根据投标人的售后服务方案进行评审。
评审因素：①服务标准、应急维修处理、培训等（2分）；②售后服务方案及其人员组成与经验（1分）；③质保期满后的承诺及其它服务承诺（1.5分）。
评审标准：
①内容完全结合整体需求，进行全方面的描述。（是指：方案内容根据本项目定制，与本项目切合度高，对项目内容做了全方面、多层次的描述，且针对具体点有深度分析。）
②方案合理可行。（是指：依据相关标准规范进行科学设计，且具备可操作性，符合实际操作。）
上述第①评审因素满足一项评审标准的得1分，全部满足的得2分。
上述第②评审因素满足一项评审标准的得0.5分，全部满足的得1分。
上述第③评审因素满足一项评审标准的得0.75分，全部满足的得1.5分。
对3项评审因素进行打分，此项满分5分。
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1、 项目概况
1.1项目名称：武汉理工大学***项目
1.2项目内容：武汉理工大学******的供货、安装、调试、验收及售后服务。
1.3项目地点：武汉理工大学**楼
1.4采购清单：
	序号
	名称
	品牌
型号规格
	原产地和制造商名称
	数量
	单价
	分项合计

	1. 
	
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	

	合计
	


货物清单见附件x。（如有）
2、 交货时间及地点
2.1交货时间：      。
2.2交货及安装地点：      。
3、 报价说明及配置
3.1合同总价：人民币：¥       元整（大写：         整）。
3.2合同总价为竣工验收交付价，包含货物及配件的购置和安装、调试、运输、质保期售后服务。
3.3乙方须提供含税发票，提供产品质量检验报告。
3.4配置：乙方遵照投标文件书及投标文件补充说明进行配置，对各项产品的深化设计要求经甲方认可后执行实施。配置清单如下
注：本项目为交钥匙工程，以上报价为包干价，包含***设备、辅材、运输、安装、质保、售后等所有费用。
4、 付款方式
（1）若学校财务部门无资金支付要求，则按下列原则支付：
合同签订后，招标人向中标人预付合同金额30%款项，设备发货前，招标人向中标人支付合同金额20%款项，设备安装、调试并经招标人验收合格后，招标人向中标人支付合同金额 50%款项。
（2）若学校财务部门有资金支付要求的，按相关要求执行。
5、 安装
5.1乙方按照投标文件及补充说明组织本项目实施，服从甲方的安排协调，保证项目安装质量及施工进度，爱护学校公物，做好员工的健康检测，确保只有健康人员进入学校，确保与其它项目的整体联调。项目须在  年  月  日前安装调试完成，乙方应做好员工的安全文明教育，采取必要的安全防范措施，对员工的人身安全负责。
5.2甲方为交通车辆及人员通行提供方便。
6、 履约验收
6.1合同货物运达交货地点后，甲方将对合同货物的包装外观、装运件数进行检验。
6.2合同货物在安装前，甲方会同乙方按照投标文件及补充说明进行开箱检验。
6.3乙方货物安装完成后，甲方依据招标文件的技术要求和指标组织完成项目验收。
6.4验收方式：甲方遵照投标文件设备清单及补充说明进行验收并签字。
6.5验收其他要求：                                       
7、 质量保证及售后服务、培训
7.1乙方提供的合同货物应保证质量，乙方遵照合同、投标文件及补充说明的质量保证与售后服务承诺执行。项目质量保证期：自验收合格之日起     年（人为损坏除外）。质保期内，在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由乙方提供。
7.2质保期满后，乙方提供终身技术支持、维修服务，按照成本收取售后费用。 
7.3乙方售后服务电话，负责人员：         027-*******，手机：    
8、 违约责任
8.1乙方不能交货的或提供假冒伪劣产品的，应退还已预付的合同总额的  %，并向甲方偿付合同金额的  %作为赔偿金。
8.2乙方逾期交货的，每逾期一日向甲方支付合同金额的        作为违约金。
8.3任何一方因不可抗力不能履行合同的，免除承担相应责任。
9、 特别约定
9.1签订合同前，乙方须根据甲方要求出具《中标厂商承诺书》，对工期、产品质量、产品工艺等方面做出承诺。
9.2若乙方向甲方提供的产品为定制型产品，本合同生效后，除不可抗力外，双方不得以任何理由单方解除合同。
9.3若乙方因提供虚假材料谋取中标、成交，或因招标质疑、投诉引起的中标厂家变更，则此合同无效，由此引起的双方损失由乙方全部承担，甲方不负任何责任。
9.4乙方对向甲方供应的产品需拥有自主知识产权(包括但不限于专利权、商标权或商业秘密等)或获得了权利人的许可，保证向甲方提供的产品不侵犯任何人的知识产权，当甲方因乙方供应的产品侵权遭受他人索赔或行政处罚等维权措施的，乙方应全力组织协调应对，并赔偿甲方的损失 (包括不限于因停产停售造成的损失、律师费、差旅费、赔偿金、罚款等)。
甲方拥有本合同标的软件或其它产品的永久使用权。在未经授权的情况下，乙方销售给甲方的软件等产品仅限于甲方自用（包括甲方的各级分支机构及参控股公司），否则乙方将追究甲方法律责任及违约责任。
乙方承诺乙方拥有合同标的软件或其它产品的全部知识产权，若乙方向甲方出售的产品存在知识产权纠纷，甲方不承担任何连带责任。
乙方保证本合同项下软件等产品或其授予甲方的权利不会侵犯任何第三人的版权、专利权或商标权等知识产权或其他权利，不违反任何第三方的信息专有权，也没有其他针对乙方拥有本产品权利的未决诉讼。甲方行使乙方所授予的权利不会侵犯任何第三人的合法权利。
10、 争议解决
凡因本合同引起或与本合同有关的任何争议，由双方友好协商解决。协商不成，可向合同签订所在地（武汉理工大学马房山校区西院）人民法院提起诉讼。
11、 其他
本合同含本合同附表经甲乙双方签字盖章后生效。合同文本一式六份，甲方五份，乙方一份。
附件：产品详细清单及技术参数，产品检验检测报告，项目交货、安装、调试和验收方案，安全文明施工承诺书，产品售后服务方案（包括但不限于质保期年限、质保期内外服务细则、响应时间、售后服务联系人及联系方式、制造商供货及售后服务承诺函）
十二、 补充条款
可根据实际需求合法合规补充条款。
所有合同条款不得对招标文件、投标文件的内容进行更改。

甲方：武汉理工大学                        乙方：
（盖章）                            （盖章）
授权代表（签字）：                         授权代表（签字）：
地址：武汉市洪山区珞狮路122号             地址：
开户行：工行洪山支行                       开户行：
账号：3202 0067 0900 0475 962              账  号：
电话：027-*******                          电  话：
传真：027-*******                          传  真：
年   月   日                              年   月   日
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政 府 采 购 项 目
投 标 文 件

项目编号：
项目名称：
包    号：

投标人（公章）：


年   月    日

目录
资格审查对照表
符合性审查对照表
技术、服务及商务评议对照表
技术、服务及商务要求响应、偏离说明表【编制人员自定是否需要】
1.  投标书
2.  报价一览表
3.  报价明细表
4.  报价范围以外的备品备件、耗材/服务价格表（如有）
5.  交纳投标保证金的银行凭证（如需）
6.  法定代表人身份证明书
7.  法定代表人授权委托书
8.  资格证明材料
9.  节能环保产品清单及证明材料（如需）
10.  制造厂家授权书/售后服务承诺函（如需）
11.  项目负责人、技术负责人简历表及证明材料（如需）
12.  项目组成员一览表及证明材料（如需）
13.  类似项目业绩表及证明材料（如需）
14.  技术、服务及商务文件


注：
1、根据参考格式要求自行编写，应目录清晰、内容详尽、易于理解。
2、未限定格式的由投标人根据实际情况自行编制。


资格审查对照表
投标人：
项目编号/包号：                项目名称：
	序号
	资格审查条款
	投标内容对应简述
	偏离说明
	对应页码

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1．投标人应按招标文件第四章中“资格审查表”逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。
2.相关证明材料对应的页码填写到上表“对应页码”中。
3.未按照要求详细完整填写此表的后果由投标人自行承担。

投标人名称（公章）：
日期： 年 月 日


符合性审查对照表
投标人：
项目编号/包号：                项目名称：
	序号
	符合性审查条款
	响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	…
	
	
	


说明：投标人应按招标文件第五章中“符合性审查表”逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求详细完整填写此表的后果由投标人自行承担。



投标人名称（公章）：
日期：年月 日


技术、服务及商务评议对照表
投标人：
项目编号/包号：                项目名称：
	序号
	评分条款序号及内容
	响应内容对应简述
	偏离说明
	对应页码

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1．投标人应按招标文件第五章中“评审因素及评分标准”条款逐项说明是否满足要求，如有偏离,投标人应详细说明。未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。
      2. 相关证明材料对应的页码填写到上表“对应页码”中。


投标人名称（公章）：
日期：年月日





技术、服务及商务要求响应、偏离说明表

投标人：
项目编号/包号：       项目名称：
	序号
	技术、服务及商务要求条款
	响应内容对应简述
	偏离说明
	对应页码

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：投标人应对照招标文件第三章项目技术、服务及商务要求中条款逐项说明是否满足，并注明证明材料对应页码。如有偏离应详细说明。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供相应具体数值，未按照要求填写此表或仅注明“符合”、“满足”的，导致的后果由投标人自行承担。


投标人名称（公章）：
日期：年月 日



1、 投标书
投标书
武汉理工大学、${招标机构名称}：
依据贵方项目（项目编号/包号）招标的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交本投标文件。
在此，我方宣布同意如下：
1．《报价一览表》中规定的应提交和交付的（项目名称、项目编号/包号）货物（工程或服务）投标报价为（注明币种，并用大写和小写表述投标总价）；
2．按招标文件的约定履行合同责任和义务；
3．已详细审查全部招标文件，包括修正或补充文件（如有）；
4．投标有效期为自递交投标文件截止之日起，共   个日历日；
5．接受招标文件关于不予退还投标保证金的约定；
6．提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；
7.承诺：我单位不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加本项目同一合同项下的政府采购活动情况。我单位不存在为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，再参加本项目的其他招标采购活动情况。
8．与投标有关的一切正式往来信函请寄：
投标人：
地 址：
电话/传真：
电子邮件：
开户银行：
账号/行号：


投标人名称（公章）：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：年 月 日

2、 
报价一览表
报价一览表

投标人名称:
项目编号/包号:
项目名称：
	序号
	项目
	内容

	1
	投标报价（小写）
	

	2
	投标报价（大写）
	

	3
	核心产品
（如有）
	货物名称
	

	
	
	制造商名称/国别(地区)
	

	
	
	规格型号
	

	
	
	数量
	

	
	
	单价
	

	4
	交货期
	

	5
	质保期
	

	6
	投标保证金
	

	7
	提供货物的制造商企业规模
	大型企业中型企业
小型企业微型企业
说明：（非单一货物制造商请分别说明企业规模）

	8
	备注
	


说明： 1．报价用人民币表示，单位为“ 元”。 
2．价格应按照招标文件第二章“投标人须知”中第12条的要求进行报价。
3.如果以文字表示的数值与以数字表示的数值不一致，以文字为准修正数字。

投标人名称（公章）：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：年 月 日


3、 报价明细表
报价明细表
投 标 人：
项目编号/包号：项目名称：
	序号
	名称
	品牌
型号规格
	原产地和制造商名称
	数量
	单价
	分项合计

	1 
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	

	合计
	


说明： 1．币种单位与《报价一览表》一致，单位为“元”。
2．应根据采购清单进行分项报价，报价范围应包含全部采购内容。报价明细表合计应与《报价一览表》中的投标总报价一致。
3．未提供详细的分项报价表，导致的后果由投标人自行承担。



投标人名称（公章）：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：
日期：年月日


4、 报价范围以外的备品备件、耗材/服务价格表（如有）
报价范围以外的备品备件、耗材/服务价格表
投 标 人： 
项目编号/包号：项目名称：
	序号
	备品备件、耗材/服务名称（厂家、规格型号、产地）
	单价
	质保期外每年所需数量
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：
1.币种单位与《报价一览表》一致，单位为“元”。
2.投标人应提供投标范围以外的备品备件/服务价格表，如无此项则可不提供。本表报价不含在投标总报价中。
3.投标人必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“备注”中填写，并作详细说明。




投标人名称（公章）：
日期：年  月  日
5、 
交纳投标保证金的银行凭证（如不要求交纳保证金则无需提供）
[bookmark: _Toc494702279][bookmark: _Toc494665562][bookmark: _Toc494665959][bookmark: _Toc494721109][bookmark: _Toc494665009][bookmark: _Toc494745326]交纳投标保证金的银行凭证
武汉理工大学、${招标机构名称}：
  （投标人全称）  参加贵方组织的___    _项目（项目编号/包号：______）的政府采购活动。按招标文件的规定，已递交人民币（大写）万元的投标保证金。
	投标人
	全  称
	

	
	地  址
	

	
	邮  编
	

	
	联 系 人
	
	联系电话
	

	
	开 户 银 行
	

	
	账  号
	


投标人名称（公章）：
日期：
	粘贴转账、电汇或网上银行凭证（清晰复印件）







说明：投标人应认真填写银行信息，与转账或电汇银行凭证的相关信息一致，采购代理机构将依据此凭证信息查退投标保证金。
6、 [bookmark: _Toc494665960][bookmark: _Toc494721110][bookmark: _Toc494665563][bookmark: _Toc494745327][bookmark: _Toc238276247][bookmark: _Toc236473303][bookmark: _Toc494702280][bookmark: _Toc494665010]
法定代表人身份证明书
法定代表人身份证明书

企业名称：
企业性质：
地址：
成立时间：
经营期限：
姓名：性别：年龄：职务：
系（企业名称）的法定代表人。
特此证明。

投标人名称（公章）：
日期：年月日

附：法定代表人身份证复印件（正面）
附：法定代表人身份证复印件（反面）














说明：
适用于投标人不授权代理人，而由法定代表人直接参加投标并签署投标文件的情况。
如投标人为自然人，可在此页作出说明并粘贴本人身份证复印件即可。



7、 
法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书
武汉理工大学、${招标机构名称}：
（投标人名称）在下面签名的（法定代表人姓名）代表本公司授权同志为我公司参加贵方组织的项目（项目编号/包号：______）采购活动的投标人授权代表，全权代表我公司处理在该项目投标活动中的一切事宜。代理期限从年月日起至年月日止。
授权代表无转委托权。
特此声明。

日期：年月日
附：
投标人名称（公章）：
法定代表人（签名或盖章）：
授权代表（签名）：
授权代表身份证号码：
电话：附：法定代表人身份证复印件（正面）
附：法定代表人身份证复印件（反面）









附：授权代表身份证复印件（正面）

附：授权代表身份证复印件（反面）










说明：投标人不委托授权代表，而由法定代表人直接参加投标时不需要此授权书。
自然人投标时不需要此授权书。
8、 
资格证明材料
说明：
1）投标人应按招标文件第四章——资格审查方法及标准《资格审查表》要求内容逐项提供相应证明文件；
2）证明材料仅限于投标单位本身，参股或控股单位及独立法人子公司的材料不能作为证明材料，但投标单位兼并的企业的材料可作为证明材料。


附件一：部分资格材料格式要求——联合体协议书格式（适用于接受联合体投标的项目，如非联合体投标或项目不接受联合体投标，则无需提供）
联合体协议书
、、（所有成员单位名称）均具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目编号/包号、项目名称）的投标并争取赢得本项目采购合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2、在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向采购人承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：
承担项目采购合同金额的%，负责的工作为：；
承担项目采购合同金额的%，负责的工作为：；
……
5、投标工作以及联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
6、联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
7、本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。
8、本协议书一式份，联合体成员和采购人各执一份。
注：本协议书由授权代表签名的，应附法定代表人签名的授权委托书。

牵头人名称：（盖单位章）
授权代表：（签名）
成员一名称：（盖单位章）
授权代表：（签名）
成员二名称：（盖单位章）
授权代表：（签名）
…… 
年月日

附件二：部分资格材料格式要求——无重大违法记录声明格式
无重大违法记录声明
武汉理工大学、${招标机构名称}：
(投标人全称) 参加（项目名称）(项目编号/包号)的政府采购活动，本单位郑重声明如下：
1.	参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；
2.	参加本项目政府采购活动前三年内，本单位未受到过全国各级人民政府财政部门依法作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定；
3.	如上述声明内容不实，本单位自愿接受政府采购监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》关于提供虚假材料的规定给予处罚。
我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假材料谋骗取中标、成交所引起的一切法律后果。
特此声明！
投标人名称（公章）：
日期：年月 日
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附件三：部分资格材料格式要求——中小企业声明函（非此类企业则无需提供）
中小企业声明函（货物）

武汉理工大学、${招标机构名称}：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元¹，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：
日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
说明：如以联合体方式参与本项目投标的投标人，则应由联合体各方盖章。



附表
统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	 50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	 300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	 300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	 300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	 5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	100≤Y＜500 
	Y＜100

	交通运输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	 200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	 20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	 20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	 100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	 1000≤Y＜100000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	  50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	 1000≤Y＜200000
	 100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000   
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300 
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000 
	 500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	 8000≤Z＜120000
	 100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 *
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	 10≤X＜100
	X＜10



说明：
1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。



[bookmark: _Toc494745321][bookmark: _Toc494702274][bookmark: _Toc494665004][bookmark: _Toc494721104][bookmark: _Toc494665954][bookmark: _Toc494665557]附件四：部分资格材料格式要求——残疾人福利性单位声明函（非此类企业则无需提供）
残疾人福利性单位声明函（货物）

武汉理工大学、${招标机构名称}：
本单位（联合体）郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位（详见“残疾人福利性单位应当满足的条件”）。
本单位（联合体）参加______单位（采购人名称）的______项目（项目编号/包号）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的残疾人福利性单位制造。（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物，不包括使用大型企业注册商标的货物），具体情况如下：
1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于（残疾人福利性单位）；
2. （标的名称），制造商为（企业名称），属于（残疾人福利性单位）；
……
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	


本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：1、组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与残疾人福利性单位之间不得存在投资关系。
2、如以联合体方式参与本项目投标，则应由联合体各方盖章。

投标人名称（公章）：
日期：年月日
享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
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1.省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件
2.纳入创新产品应用示范推荐目录内的企业出具相关证明文件

附件六：部分资格材料格式要求——投标人关联企业情况
投标人关联企业情况
1.与我公司单位负责人为同一人的其他单位名称：
口无;
口有:

2.与我公司存在控股、管理关系的其他单位的名称：
口无；
口有:



投标人名称（公章）：
日期：年月日


说明:
1.单位负责人指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；
2.控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。
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小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位货物汇总表
（非此类企业不填写此表）
投标人：
项目编号/包号：                项目名称：
	序号
	制造商名称
	货物名称
	规格型号
	数量
	单价
	分项
合计
	对应页码

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


说明： 1．所有价格均用人民币表示，单位为元。
2．投标人提供的相关证明文件对应页码填写到上表“对应页码”中。





投标人名称（公章）：
日期：年月日

投标人认为需要提供的其他资格证明材料或情况说明（如有）


9、 节能环保产品清单及证明材料（没有则不填写此表）
节能环保产品清单及证明材料

投标人：
项目编号/包号：                项目名称：
1）节能产品
	序号
	设备名称
	制造商名称
	品牌
	型号
	数量
	单价
（万元）
	总价
（万元）
	备注

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	……
	
	
	
	
	
	
	



2）环保产品
	序号
	设备名称
	制造商名称
	品牌
	型号
	数量
	单价
（万元）
	总价
（万元）
	备注

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	……
	
	
	
	
	
	
	


说明：投标人应将所提供产品中属于节能、环保产品分别列入上表中，并按要求提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）》中所列认证机构）出具的、处于有效期之内的节能、环保产品认证证书，未填写本表或证明资料不全的不予认定。

投标人名称（公章）：
日期：年月日


10、 关于符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（如适用）
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    

_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


财政部会同有关部门规定的有关证明文件
（出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。）
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日


关于符合本国产品标准的成本占比的承诺函【如适用】
（当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商应声明为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例。）
致：采购人或采购代理机构
我方为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为    %。
上述声明真实有效，否则我方负全部责任。
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日
注：
依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定。
附：中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。


11、 制造厂家（进口产品国内总代理）授权书/售后服务承诺函（如需，格式自定）




12、 项目负责人、技术负责人简历表及证明材料（如需）
项目负责人、技术负责人简历表
投标人：
项目编号/包号：                项目名称：
	姓    名
	
	性    别
	
	年    龄
	

	职    务
	
	职    称
	
	学    历
	

	参加工作
时间
	
	从事本行业工作年限
	
	个人专业资质及证书
	

	个人简介

	

	类似项目经验

	项目单位
	项目名称
	项目内容
	项目金额
	项目时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：投标文件应附完整的相关证明材料清晰复印件加盖投标人公章，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。

投标人名称（公章）：
日期：年月 日
13、 [bookmark: _Toc494665566][bookmark: _Toc494665963][bookmark: _Toc494665013][bookmark: _Toc494702283][bookmark: _Toc238276251][bookmark: _Toc494745330][bookmark: _Toc494721113][bookmark: _Toc236473307]
项目组成员一览表及证明材料（如需）
项目组成员一览表及证明材料
投标人：
项目编号/包号：                项目名称：
	序号
	姓 名
	专 业
	年 龄
	从事本行业工作年限
	在本项目中承担的工作
	个人专业资质及证书

	1
	
	
	
	
	项目负责人
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


说明：投标文件应附完整的相关证明材料清晰复印件并加盖投标人公章，未按照要求详细完整填写此表，导致的后果由投标人自行承担。





投标人名称（公章）：
日期：年月 日
14、 
类似项目业绩表及证明材料（如需）
类似项目业绩表

投标人：
项目编号/包号：                项目名称：
	序号
	业主单位
	业主单位
联系人、电话
	项目名称
	项目经理
	项目内容
	合同金额
	合同签订日期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	



说明：1．每个项目应单独附相关证明材料（如中标通知书或合同首页、合同金额所在页、合同签字盖章页扫描件），未按照要求提供导致的后果由投标人自行承担。
2．项目内容应详细说明所承担的具体工作内容等。
3.如采购需求或评审条款要求提供用户评价，请依照此表格式自制《类似项目业绩用户评价表》，并按项目逐一附业主评价材料（需业主单位盖章）扫描件。


投标人名称（公章）：
日期：年月 日
15、 
技术、服务及商务文件
技术、服务及商务文件

（一）由投标人根据第三章 技术、服务及商务要求自行编写，格式自拟

（二）招标文件要求或投标人认为需提供的其他材料或情况说明（如有）
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