	序号
	指标项
	更正内容

	1 
	3、可视化热成像摄像头  5.测温精度
	技术指标修改为：≤±2 ℃或者读数的±2%（取最大值） （距离设备0.5~2.5 m范围内）。

	2 
	3、可视化热成像摄像头  7. 硬件配置
	技术指标修改为：设备内置热成像镜头、音频采集与输出模块、补光灯/红外灯，满足现场环境感知与设备交互需求。
证明材料要求修改为：□无  ☑有，要求：
提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告或产品白皮书或制造商官方网站截图。

	3 
	3、可视化热成像摄像头 9. 呼救识别
	技术指标修改为：设备支持音频事件检测功能，可对监测区域内的异常声音或音频陡降进行识别并触发报警，联动视频画面叠加报警信息，同时启动本地录像及图片抓拍，且报警指示灯作出提示。

	4 
	3、可视化热成像摄像头 10. 火焰探测
	技术指标修改为：设备应具备火焰探测功能，在监测范围内可探测燃烧火焰并报警，监测范围不低于43m。	
证明材料要求修改为：□无  ☑有，要求：
提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告或产品白皮书或制造商官方网站截图。

	5 
	3、可视化热成像摄像头 11. 烟雾探测
	技术指标修改为：设备应具备烟雾探测功能，可探测烟雾并触发报警，可探测/监测设备监测范围至少60m内的烟雾，响应时间≤20s。

	6 
	3、可视化热成像摄像头 13. 报警消音
	证明材料要求修改为：☑无  □有，要求：

	7 
	3、可视化热成像摄像头 14.反向供电
	技术指标修改为：设备支持POE供电，烟感探测模块可采用DC 12V外供电输出接口供电或内置电池模块，无需电源供电，并可进行声、光报警。
证明材料要求修改为：□无  ☑有，要求：
提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告或产品白皮书或制造商官方网站截图。

	8 
	3、可视化热成像摄像头 17. 指示灯配置
	证明材料要求修改为：☑无  □有，要求：

	9 
	12、AI融合巡检超脑（128路）3. 大小模型嵌入
	技术指标修改为：支持多模型协同分析功能，可通过配置不同精度与效率的算法模型在同一分析任务中协同工作，规则配置一次即可实现模型联动分析，无需重复配置。
证明材料要求修改为：□无 ☑有，要求：
提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告或提供产品白皮书或制造商官网截图作为证明。

	10 
	12、AI融合巡检超脑（128路）4. 效果增强
	技术指标修改为：支持多种AI分析效果模式可选，支持多模型协同部署，可根据场景需求在高精度模式、高速度模式、效果增强模式之间灵活切换。

	11 
	12、AI融合巡检超脑（128路）11.二次分析
	技术指标修改为：支持对接入前端设备的报警事件进行二次分析，利用智能算法对报警图片或视频进行深度分析与过滤，并将分析结果上报平台，提升报警准确率。
证明材料要求修改为：□无 ☑有，要求：
提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告或提供产品白皮书或制造商官网截图作为证明。

	12 
	12、AI融合巡检超脑（128路）12.引擎状态
	技术指标修改为：12.AI资源状态监控 
支持在管理界面查看AI计算资源的运行状态信息，包括配置参数及利用率等。	
证明材料要求修改为：□无 ☑有，要求：
提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告或提供产品白皮书或制造商官网截图作为证明。

	13 
	12、AI融合巡检超脑（128路）14. 安全帽检测
	技术指标修改为：配合接入的通用 IPC，支持对设定的检测区域内，人员是否佩戴安全帽进行自动侦测，同时检测出佩戴安全帽的颜色（至少支持红色、蓝色、黄色、白色）并根据设定条件触发报警联动。可设置多边形检测区域，通过客户端可以接受报警消息，查看报警图片，并回放关联录像。支持安全帽关联人脸报警，关联人脸库后，可对未佩戴或佩戴安全帽的人员进行人脸比对。

	14 
	12、AI融合巡检超脑（128路）16.工服识别
	技术指标修改为：接入通用IPC，支持工服注册，可上传需要检测的工服图片到工服库，包含红色工服、白色工服、蓝色工服、后厨工服、工地工服等，对目标工服进行识别，并根据设定条件触发报警联动；可设置多边形检测区域。

	15 
	12、AI融合巡检超脑（128路）21.GPU虚拟化
	技术指标修改为：21.AI计算资源调度 
支持AI计算资源的灵活调度和分配，可根据不同算法任务需求动态分配计算引擎资源，单个计算引擎支持一种或多种AI算法并发运行，单路计算资源支持多路摄像机的实时视频分析。
证明材料要求修改为：□无 ☑有，要求：
提供国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告或提供产品白皮书或制造商官网截图作为证明。

	16 
	13、智慧屏 5.麦克风阵列
	技术指标修改为：整机内置非独立外扩展的≥8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。内置麦克风声源定位算法，声源定位精度≤5度，可以识别回答问题的学生方位。

	17 
	15、深度场景算法 1. 设备无人监管运行
	技术指标修改为：
功能要求：针对实验室高风险运行设备（如马弗炉、烘箱、离心机等），应具备人员在场状态监测能力。
1. 基础识别能力
支持在正常光照环境下对设备操作区域人员进行在场状态识别；
应具备对人员离开操作区域行为的检测能力；
支持多设备并发监测，同一监控画面内可同时对不少于3台设备的操作区域进行状态分析。
2. 响应性能
从检测到人员离开操作区域至系统触发告警提示的时间应满足实验室安全管理要求；
应具备夜间或低照度环境下的识别能力，可通过红外补光、低照度增强等技术手段实现。
3. 分级处置机制
系统应支持分级告警策略配置，可根据人员离岗时长、设备风险等级等因素设置不同级别的响应动作；
至少支持两级及以上告警升级机制，包括但不限于：系统界面提示、声光告警、信息推送至管理人员等；
高级别告警触发前应支持视频复核确认机制。
4. 业务适配
支持设置免告警时段，用于过滤计划性无人值守实验等正常业务场景；
应具备与学校现有实验室管理信息系统或安全管理平台进行数据对接的能力，对接方式包括但不限于标准API接口、数据库共享、消息推送等。	
证明材料要求修改为：□无 ☑有，提供承诺函或同类项目证明材料，承诺在合同工期内完成算法训练并达到上述技术指标；或提供已部署的同类场景真实系统截图并加盖投标人公章。

	18 
	15、深度场景算法 2. 实验室未关门
	技术指标修改为：功能要求：实验室出入口应具备门状态监测及人员出入管理功能，防止因门未关闭导致的安全隐患。
1. 门状态检测
支持对实验室门状态进行检测，检测方式可采用门磁传感器、视频分析或两者组合等技术手段；
应具备门未关闭状态的识别能力，包括但不限于门体未完全闭合、门体半开等状态。
2. 人员出入管理
支持与实验室人员身份认证系统对接，记录人员进出信息；
当检测到实验室无人且门未关闭时，系统应能关联到最后一次有效身份认证记录。
3. 告警策略配置
系统应支持分时段告警策略配置，可根据实验室实际管理需要设置不同时段（如工作时段、非工作时段、夜间时段等）的告警阈值；
告警升级机制应可配置，支持从系统提示、信息推送至管理人员等多级响应；
告警触发条件应支持自定义，包括但不限于：门未关闭时长、实验室内是否有人、是否存在运行中的设备等。
4. 联动处置
支持与实验室现有安全管理平台或设备管理系统进行数据交互；
当触发高级别告警时，应具备与实验室内设备状态监测系统进行联动的能力，用于确认设备运行状态。
5. 业务过滤
支持设置免告警规则，用于过滤计划性无人值守实验等正常业务场景。	
证明材料要求修改为：□无 ☑有，提供承诺函或同类项目证明材料，承诺在合同工期内完成算法训练并达到上述技术指标；或提供已部署的同类场景真实系统截图并加盖投标人公章。




