
一、采购清单及技术指标

	
	货物（服务）名称
	数量
	性能参数及技术指标（服务要求）

	1
	针式水听器系统
	1
	灵敏度：  100 mV/MPa(1 -30 MHz)

传感器直径：200μm

声压测试范围：100kPa-15MPa

可用带宽：250kHz-50MHz

带宽校准范围：1MHz-30MHz



	2
	磁控溅射仪
	1
	磁控溅射仪

真空性能：机械泵模式空载 5 分钟内极限压强≤5Pa；配套分子泵工作时极限真空≤5×10⁻³Pa；溅射工作压强≤10Pa。

溅射电源：输出电流 0~500mA 连续可调，具备电压电流反馈功能

控制系统：人机界面操作，支持自动模式与晶控模式切换；支持 0~999 秒分段编程，可独立设置预溅射 / 沉积功率、挡板开关、样品台转速。

样品台：可旋转式样品台，适配 φ70mm 基底）；溅射源与样品间距 40~70mm 可调

冷却系统：配备自循环水冷机，满足溅射源冷却需求

接口配置：预留抽气口、放气口

拓展功能：支持选配晶振膜厚仪，厚度测量范围 0~9999Å，厚度分辨率 1Å，速率分辨率 0.1Å

配套分子泵真空机组（与溅射仪成套供货、联动适配）

接口与阀门：成套提供与溅射仪抽气口适配的连接管路、卡箍及密封组件。
抽气性能：分子泵抽气速率≥150L/S；前级泵抽气速率≥2.2L/S。
极限真空：空载状态下极限压强≤5×10⁻⁵Pa。

控制方式：手动人机界面控制，可与溅射仪真空系统匹配联动



	3
	大芯径光纤切割机
	1
	刀片寿命：≥100000 次

切割长度范围：4~40mm

切割角度：≤0.4°（包层 400μm 工况）

适配涂覆层直径：160~3000μm

适配能力：可切割普通光纤、光子晶体光纤、掺杂光纤、玻璃管、毛细管等多类型特种光纤



	4
	特种光纤熔接机
	1
	适用光纤类型：SM、MM、DS、NZDS

适配包层直径：125~500μm

适配切割长度：8~16mm

接续损耗：SM 0.02dB；MM 0.01dB

对准方式：双摄像头 X/Y 轴双方向观察对准，支持人工校正、实时电弧自动校正

显示操作：触摸 LED 彩屏，X/Y 单纤放大 >=300 倍



